Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα> Τακτική συντήρηση > Όταν η εκτύπωση είναι αχνή ή τα χρώματα δεν είναι σωστά > Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης

### Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν οι εκτυπωμένες γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες ή τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν είναι ομοιόμορφα, ρυθμίστε τη θέση της κεφαλής εκτύπωσης.

Πρέπει να ετοιμάσετε: ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

1. Εκτυπώστε το μοτίβο ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης.

(1) Κάντε κλικ στην καρτέλαΣυντήρηση (Maintenance).

(2) Κάντε κλικ στο Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης (Print Head Alignment).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα εκτυπωθεί το μοτίβο ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης. Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ενώ η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη. Η διαδικασία της εκτύπωσης ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα περίπου 3 λεπτών.

(4) Αφού εκτυπωθεί το παρακάτω μοτίβο, βεβαιωθείτε ότι το εν λόγω μοτίβο έχει εκτυπωθεί σωστά και κάντε κλικ στοΝαι (Yes).

1. Ρυθμίστε τη θέση της κεφαλής εκτύπωσης.

(1) Εξετάστε την εκτύπωση και επιλέξτε τον αριθμό μοτίβου της στήλης Α με τις λιγότερο εμφανείς λευκές ραβδώσεις.

Σημείωση Αν είναι δύσκολο να επιλέξετε το καλύτερο μοτίβο, επιλέξτε τη ρύθμιση που παράγει τις λιγότερο εμφανείς λευκές γραμμές.

(A) Λιγότερο εμφανείς κατακόρυφες λευκές ραβδώσεις

(B) Εμφανείς κατακόρυφες λευκές ραβδώσεις

(C) Λιγότερο εμφανείς οριζόντιες λευκές ραβδώσεις

(D) Εμφανείς οριζόντιες λευκές ραβδώσεις

(2) Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία έως ότου ολοκληρώσετε την επιλογή των αριθμών μοτίβου για τη στήλη L και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε τοπλαίσιο διαλόγουCanon IJ Printer Utility.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

1. Εκτυπώστε το μοτίβο ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης.

(1) Επιλέξτε Δοκιμαστική εκτύπωση (Test Print) από το αναδυόμενο μενού.

(2) Κάντε κλικ στο Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης (Print Head Alignment).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα εκτυπωθεί το μοτίβο ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης. Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα ενώ η εκτύπωση είναι σε εξέλιξη. Η διαδικασία της εκτύπωσης ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα περίπου 3 λεπτών.

1. Ρυθμίστε τη θέση της κεφαλής εκτύπωσης.

(1) Εξετάστε την εκτύπωση και επιλέξτε τον αριθμό μοτίβου της στήλης Α με τις λιγότερο εμφανείς λευκές ραβδώσεις.

Σημείωση Αν είναι δύσκολο να επιλέξετε το καλύτερο μοτίβο, επιλέξτε τη ρύθμιση που παράγει τις λιγότερο εμφανείς λευκές γραμμές.

(A) Λιγότερο εμφανείς κατακόρυφες λευκές ραβδώσεις

(B) Εμφανείς κατακόρυφες λευκές ραβδώσεις

(C) Λιγότερο εμφανείς οριζόντιες λευκές ραβδώσεις

(D) Εμφανείς οριζόντιες λευκές ραβδώσεις

(2) Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία έως ότου ολοκληρώσετε την επιλογή των αριθμών μοτίβου για τη στήλη L και κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send).

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας