الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > ضبط السطوع

# ضبط السطوع

يمكنك تغيير سطوع كل بيانات الصورة أثناء الطباعة.
لا تعمل هذه الوظيفة على تغيير اللونين الأبيض النقي والأسود النقي ولكنها تغير سطوع الألوان التي بينهما.
وتبين العينة التالية نتيجة الطباعة عندما يتم تغيير درجة السطوع.

درجة السطوع المحددة فاتح (Light) | درجة السطوع المحددة عادي (Normal) | درجة السطوع المحددة داكن (Dark)

يوضح الإجراء التالي كيفية ضبط السطوع:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main)، حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق تعيين... (Set...).

   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

3. تحديد درجة السطوع

   حدد فاتح (Light) أو عادي (Normal) أو داكن (Dark) للخيار السطوع (Brightness)، ثم انقر فوق وافق (OK).

4. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، تتم طباعة البيانات بنفس درجة السطوع المحددة.

## موضوعات ذات صلة

تحديد مجموعة من مستويات جودة الطباعة مع أحد أساليب الألوان النصفية

تحديد تصحيح الألوان

ضبط توازن الألوان

ضبط الكثافة

ضبط التباين

أعلى الصفحة