الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > تعذر تشغيل الطابعة

# تعذر تشغيل الطابعة

- الفحص رقم 1: اضغط على الزر [Power] (الطاقة).

- الفحص رقم 2: تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام في "موصّل سلك الطاقة" الخاص بالطابعة، ثم أعد تشغيلها.

- الفحص رقم 3: افصل الطابعة عن مصدر التيار الكهربائي، ثم قم بتوصيل الطابعة مرةً أخرى وأعد تشغيلها بعد تركها لمدة 5 دقائق على الأقل.

  إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بوكيل الصيانة لدى Canon‏.

أعلى الصفحة