Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Kontrolka [Alarm] bliká oranžově

# Kontrolka [Alarm] bliká oranžově

Pokud dojde k chybě tiskárny, kontrolka [Alarm] bliká oranžově, jak je uvedeno níže. Počet bliknutí označuje typ chyby, ke které došlo. Zjistěte počet bliknutí a proveďte příslušnou akci k opravě chyby.

(A) Poznamenejte si počet bliknutí

(B) Opakované bliknutí

Počet bliknutí/Příčina | Řešení
--- | ---
Dvě bliknutí: V tiskárně došel papír. /Papír není podáván. | Vložte znovu papír do zadní přihrádky a stiskněte tlačítko RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/STORNO).
Tři bliknutí: Uvíznutí papíru. | Papír může být uvíznutý. Odstraňte uvíznutý papír, vložte znovu a správně papír do tiskárny a poté stiskněte tlačítko RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/STORNO). Uvíznutí papíru
Čtyři bliknutí: Došel inkoust. | Došel inkoust. Vyměňte inkoustovou kazetu a zavřete kryt. Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované inkoustové kazety, stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/ZRUŠIT) alespoň na 5 sekund. Tisk bude pokračovat, i když došel inkoust.

Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána.

Vyměňte prázdnou inkoustovou kazetu ihned po tisku. Pokud pokračujete v tisku s prázdnou inkoustovou kazetou, nemusí být výsledná kvalita tisku uspokojivá.

Pět bliknutí: Nelze rozpoznat kazetu FINE. | Kazetu FINE nelze správně nainstalovat nebo kazeta zřejmě není kompatibilní s touto tiskárnou. Otevřete přední kryt a nainstalujte správně kazetu FINE nebo nainstalujte kazetu kompatibilní s touto tiskárnou. Pokud problém nadále přetrvává, může být vadná kazeta FINE. V takovém případě se obraťte na zástupce servisního oddělení společnosti Canon.
Sedm bliknutí: Kazeta FINE není instalována ve správné poloze. | Ujistěte se, že všechny kazety FINE jsou instalovány ve správné poloze. Běžná údržba
Osm bliknutí: Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná. | Nádržka přebytečného inkoustu se zaplňuje. Tiskárna je vybavena vestavěnou nádržkou přebytečného inkoustu, která zajišťuje shromažďování inkoustu použitého při čištění tiskové hlavy. Stisknutím tlačítka RESUME/CANCEL (POKRAČOVAT/STORNO) chybu zrušíte a můžete pokračovat v tisku. Před úplným naplněním nádržky přebytečného inkoustu kontaktujte zástupce servisního oddělení společnosti Canon. (Musí vyměnit určitou součást tiskárny.)
Čtrnáct bliknutí: Nelze rozpoznat kazetu FINE. | Kazeta FINE zřejmě není kompatibilní s touto tiskárnou. Nainstalujte vhodnou kazetu FINE. Běžná údržba
Patnáct bliknutí: Nelze rozpoznat kazetu FINE. | Kazetu FINE nelze správně nainstalovat nebo kazeta zřejmě není kompatibilní s touto tiskárnou. Nainstalujte vhodnou kazetu FINE. Běžná údržba
Šestnáct bliknutí: Nelze zjistit hladinu inkoustu. | Je možné, že došel inkoust. Funkce pro detekci zbývající hladiny inkoustu bude zakázána, protože hladinu inkoustu nelze správně zjistit. Chcete-li pokračovat v tisku bez použití této funkce, stiskněte tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/ZRUŠIT) alespoň na 5 sekund.

Společnost Canon doporučuje pro získání optimální kvality tisku používat nové originální kazety Canon.

Společnost Canon neodpovídá za žádnou chybu nebo problémy způsobené pokračováním v tisku za stavu, kdy došel inkoust.

Začátek stránky