Расширенное руководство > Устранение > Держатель картриджа FINE не встает в положение для замены

# Держатель картриджа FINE не встает в положение для замены

- Проверка 1. Горит ли индикатор Питание (Power)?

  Проверьте, что индикатор Питание (Power) горит зеленым.

  Держатель картриджа FINE не будет перемещаться, если питание не включено. Если индикатор Питание (Power) не горит, закройте переднюю крышку и включите принтер.

  Если мигает индикатор Питание (Power), принтер начинает работу. Дождитесь, пока индикатор Питание (Power) прекратит мигать и начнет равномерно гореть зеленым, затем снова откройте переднюю крышку.

- Проверка 2. Мигает ли индикатор неисправности Индикатор неисправности (Alarm)?

  Закройте переднюю крышку, сосчитайте число вспышек индикатора Индикатор неисправности (Alarm) и выполните необходимые действия по устранению ошибки, затем откройте ее снова. Подробные сведения об устранении ошибки см. в разделе Индикатор неисправности мигает оранжевым.

- Проверка 3. Передняя крышка открыта дольше 10 минут?

  Если передняя крышка остается открытой дольше 10 минут, держатель картриджа FINE перемещается в правую сторону, чтобы предотвратить высыхание чернил в печатающей головке. Закройте и снова откройте переднюю крышку для возврата держателя картриджа FINE влево.

- Проверка 4. Принтер постоянно печатает в течение длительного времени?

  Закройте переднюю крышку, немного подождите, затем снова откройте его.

  Если принтер непрерывно печатает в течение длительного времени, печатающая головка перегреется, и принтер временно приостанавливает работу для предохранения печатающей головки.

Примечание.

- Если открыть переднюю крышку во время печати, держатель картриджа FINE сместится в правую сторону. Закройте переднюю крышку и снова откройте по завершении печати.

Наверх