Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > При тусклой печати или искажении цвета

# При тусклой печати или искажении цвета

Причиной размытых результатов печати или искажения цвета может быть засорение сопел печатающей головки (картриджей FINE). Выполните следующие шаги для печати шаблона для проверки сопел, проверьте состояние сопел печатающей головки, затем очистите печатающую головку.

Если прямые линии печатаются со смещением, или при неудовлетворительных результатах печати, качество печати может улучшить выравнивание печатающей головки.

Предупреждение Не промывайте и не протирайте картриджи FINE. Это может вызвать повреждение картриджей FINE.

Примечание Перед выполнением технического обслуживания Убедитесь, что в картридже FINE не закончились чернила. См. Проверка уровня чернил. Убедитесь, что картриджи FINE правильно установлены. См. Замена картриджа FINE. Убедитесь, что оранжевая защитная лента в нижней части картриджа FINE удалена.

Если индикатор аварийного сигнала мигает оранжевым цветом, см. раздел "Устранение неполадок" электронного руководства: Расширенное руководство.

Результаты печати можно улучшить с помощью повышения качества печати в настройках драйвера принтера.

Дополнительную информацию см. в электронном руководстве: Расширенное руководство.

### При размытых или неровных результатах печати:

> Шаг 1 См. Печать образца для проверки сопел. См. Оценка образца для проверки сопел. |  |
> При отсутствии шаблона: | После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел.
> Шаг 2 См. Очистка печатающей головки. |
> Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки: |  |
> Шаг 3 См. Глубокая очистка печатающей головки. |
> Если проблема не устранена после двукратной глубокой очистки печатающей головки: |  |
> Шаг 4 См. Замена картриджа FINE. |  |

### При неровных результатах печати, например при смещении прямых линий:

> См. Выравнивание печатающей головки. |  |

Наверх