Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Visão Geral da Impressora > Componentes Principais

# Componentes Principais

### Vista frontal

(1) Guia do Papel

Segure a guia do papel e deslize-a para alinhar com o lado esquerdo da pilha de papel.

(2) Suporte do papel

Abra para colocar papel na bandeja traseira.

(3) Bandeja traseira

Há vários tamanhos ou tipos de papel que podem ser utilizados na impressora.

Duas ou mais folhas do mesmo tamanho e tipo de papel podem ser colocadas ao mesmo tempo e alimentadas automaticamente uma folha por vez.

Consulte Colocando Papel.

(4) Tampa da Frente

Abra-a para substituir os cartuchos FINE ou para remover o papel preso dentro da impressora.

(5) Alavanca de Espessura do Papel

Muda o espaço entre a cabeça de impressão e o papel colocado para corresponder ao tipo de mídia.

Nota Posição da Alavanca de Espessura do Papel Ao imprimir envelopes ou Estampagem de T-shirts, ajuste-a para a direita. Ao imprimir em papel com exceção de envelopes ou Estampagem de T-shirts, ajuste-a para a esquerda. Para obter detalhes sobre tipos de mídia e a posição da alavanca de espessura do papel, consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados.

(6) Slot de Saída do Papel

Saída das impressões.

(7) Botão [Power] (Alimentação)

Liga ou desliga a máquina.

Importante Desconectando o Plugue de Alimentação Ao desconectar o plugue de alimentação depois de desligar a alimentação, confirme se o indicador luminoso [Power] (Alimentação) não está aceso. Se o plugue de alimentação for desconectado da tomada com o indicador luminoso [Power] (Alimentação) ainda aceso ou piscando, a impressora poderá não ser capaz de imprimir se a cabeça de impressão estiver desprotegida.

(8) Botão [RESUME/CANCEL] (RETOMAR/CANCELAR)

Pressione para cancelar um trabalho de impressão em andamento. Depois de resolver um erro da impressora, você também pode pressionar esse botão para remover a mensagem de erro e retomar a impressão.

(9) Indicador luminoso [Alarm] (Alarme)

Acende ou pisca na cor laranja quando ocorre um erro, como falta de papel ou falta de tinta.

(10) Indicador luminoso [Power] (Alimentação)

Acende em verde depois de piscar, quando a alimentação for ligada.

Nota Indicadores luminosos [Power] (Alimentação) e [Alarm] (Alarme) É possível verificar o status da impressora com os indicadores luminosos [Power] (Alimentação) e [Alarm] (Alarme). - Indicador luminoso Alimentação (Power) apagado: A alimentação está desativada.

- Indicador luminoso Alimentação (Power) aceso em verde: A impressora está pronta para imprimir.

- Indicador luminoso Alimentação (Power) piscando em verde: A impressora está se preparando para imprimir ou a impressão está em andamento.

- O indicador luminoso [Alarm] (Alarme) pisca em laranja: Ocorreu um erro e a impressora não está pronta para imprimir. Para obter detalhes, consulte "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

- O indicador luminoso Alimentação (Power) pisca uma vez em verde e o indicador luminoso Alarme (Alarm) pisca uma vez em laranja, alternadamente: Um erro pode ter ocorrido e exige entrar em contato com o representante de serviços da Canon. Para obter detalhes, consulte "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

### Vista traseira

(11) Conector do cabo de alimentação

Conecte o cabo de alimentação fornecido.

(12) Porta USB

Conecte o cabo USB para conectar a impressora ao computador.

Cuidado Não toque no estojo de metal.

### Vista interna

(13) Suporte do Cartucho FINE

Instale os cartuchos FINE.

O cartucho FINE preto deve ser instalado no slot esquerdo (B) e o cartucho FINE colorido deve ser instalado no slot direito (C).

(14) Cartuchos FINE (cartuchos de tinta)

Um cartucho substituível que é integrado a uma cabeça de impressão e um cartucho de tinta.

Nota Para obter detalhes sobre a instalação dos Cartuchos FINE, consulte o manual impresso: Para Começar.

Importante A área (A) indicada na figura a seguir pode ficar com respingos de tinta. Isso não afeta o desempenho da impressora. Não toque na área (A). Se você tocá-los, a impressora poderá não imprimir corretamente.

Topo da página