คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ > ไม่มีผลงานพิมพ์/ผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจน/สีผิดเพี้ยน/มีลายสีขาว

# ไม่มีผลงานพิมพ์/ผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจน/สีผิดเพี้ยน/มีลายสีขาว

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: ตรวจสอบค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

  ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: ติดตั้งคาร์ทริด FINE ถูกต้องหรือไม่

  นำคาร์ทริด FINE ออก จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง ผลการพิมพ์อาจดีขึ้นหลังติดตั้งคาร์ทริด FINE ใหม่

  ตรวจสอบด้วยว่านำเทปป้องกัน (A) ออกแล้วหรือไม่

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และบำรุงรักษาเครื่องตามขั้นตอนที่จำเป็น เช่น ทำความสะอาดหัวพิมพ์

  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจว่าหมึกพ่นจ่ายจากหัวพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

  ดูรายละเอียดการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ และการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดได้จาก การบำรุงรักษาตามปกติ

  - หากรูปแบบตรวจหัวพิมพ์พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง:

    หลังดำเนินการล้างหัวพิมพ์ ให้พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และตรวจผลงานพิมพ์ที่ได้

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์แล้วสองครั้ง:

    ทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด

    หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้ว ให้ลองทำการล้างหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้วสองครั้ง:

    หมึกอาจจะหมดแล้ว เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 4: เมื่อคาร์ทริด FINE หมึกหมด ให้เปลี่ยนคาร์ทริดชุดใหม่

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 5: ในกรณีที่ใช้กระดาษที่มีพื้นผิวพิมพ์เพียงด้านเดียว ควรตรวจสอบว่าป้อนกระดาษโดยหันด้านจัดพิมพ์ถูกต้องหรือไ่ม่

  การพิมพ์กระดาษผิดด้านอาจทำให้ผลงานพิมพ์ที่ได้ไ้ม่ชัดเจนหรือคุณภาพการพิมพ์ลดลง

  อ้างอิงคู่มือแนะนำที่จัดมาให้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับด้านกระดาษพิมพ์ที่ถูกต้อง

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 6: ปรับคานกำหนดความหนาของกระดาษ

  ปรับตำแหน่งคานกำหนดความหนาของกระดาษตามประเภทกระดาษทีใช้พิมพ์

  ดูใน การป้อนกระดาษ

  พื้นผิวงานพิมพ์อาจเกิดรอยขีดข่วนหรือบริเวณมุมหรือขอบกระดาษมีรอยเลอะเปื้อน แม้ว่าจะได้ปรับคานไปทางซ้ายตามประเภทของกระดาษแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดพิมพ์ ในกรณีนี้ ให้ปรับคานกำหนดความหนาของกระดาษไปทางขวา

  * ปรับคานกำหนดความหนาของกระดาษไปทางซ้ายเมื่อการพิมพ์ผลงานเสร็จสิ้น หากไม่ปรับคานไปทางซ้าย ภายในของเครื่องพิมพ์อาจมีรอยสกปรกได้เนื่องจากระยะระหว่างหัวพิมพ์และกระดาษที่ป้อนห่างกันเกินไป และอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง

  หมายเหตุ

  - หากบริเวณมุมหรือขอบกระดาษมีคราบเลอะ ให้ลองทำการพิมพ์โดยปรับคานกำหนดความหนาไปทางขวา

ด้านบนของหน้า