Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Изменение качества печати и коррекция графических данных > Настройка контрастности

# Настройка контрастности

Во время печати можно настроить контрастность изображения.
Чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений более заметными и отчетливыми, увеличьте контрастность. И наоборот, чтобы сделать различия между светлыми и темными частями изображений менее заметными и менее отчетливыми, уменьшите контрастность.

Без настройки | Настройка контрастности.

Настройка функции Контрастность осуществляется следующим образом:

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Выберите настройку цветов вручную.

   На вкладке Главная (Main) выберите Вручную (Manual) для параметра Цвет/интенсивность (Color/Intensity) и щелкните Установить... (Set...).

   Откроется диалоговое окно Настройка цветов вручную (Manual Color Adjustment).

3. Настройка контрастности.

   Перемещение регулятора Контрастность (Contrast) вправо повышает контрастность, а перемещение регулятора влево понижает контрастность.
   Можно также напрямую ввести значение, связанное с регулятором. Введите значение в диапазоне от -50 до 50.

   После настройки каждого цвета нажмите кнопку OK.

4. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Главная (Main).
   При запуске печати изображение будет напечатано в соответствии с заданной контрастностью.

## См. также

Выбор сочетания качества печати и метода обработки полутонов

Указание режима корректировки цвета

Настройка цветового баланса

Настройка яркости

Настройка интенсивности

Наверх