高级指南 > 故障排除 > 打印效果不理想 > 无打印结果/打印模糊不清/颜色错误/白色条纹

# 无打印结果/打印模糊不清/颜色错误/白色条纹

- 检查1：是否已确认纸张和打印质量设置？

  打印效果不理想

- 检查2：墨盒(FINE Cartridge)是否安装正确？

  取出墨盒(FINE Cartridge)，然后重新安装。 重新安装墨盒(FINE Cartridge)可能会改善打印效果。

  另外，检查是否已取下保护胶带(A)。

- 检查3：打印喷嘴检查图案，并执行打印头清洗等必要的维护操作。

  打印喷嘴检查图案以确定打印头喷嘴是否正确地喷出墨水。

  有关喷嘴检查图案打印、打印头清洗和打印头深度清洗的资料，请参阅日常维护。

  - 如果喷嘴检查图案打印不正确：

    执行打印头清洗后，打印并检查喷嘴检查图案。

  - 如果执行两次打印头清洗后问题仍未解决：

    执行打印头深度清洗。

    如果执行打印头深度清洗后问题仍未解决，请再次执行深度清洗。

  - 如果执行两次打印头深度清洗后问题仍未解决：

    墨水可能已用完。 更换墨盒(FINE Cartridge)。

- 检查4：墨盒(FINE Cartridge)中墨水用完时，请更换新墨盒。

- 检查5：使用仅一面可打印的纸张时，确保将纸张可打印面向上装入。

  在这种纸张错误的一面上打印可能会造成打印不清晰或打印质量降低。

  有关可打印面的详细信息，请参阅纸张附带的说明手册。

- 检查6：更改纸张厚度杆设置。

  根据打印使用的纸张类型调整纸张厚度杆的位置。

  请参阅装入纸张。

  根据打印内容，即使使用纸张厚度杆需要置于左侧的纸张类型，打印面仍可能出现划痕，或者纸张的四角或边缘可能出现污迹。 在这种情况下，将纸张厚度杆置于右侧。

  * 打印结束后将纸张厚度杆重新置于左侧。 如果未将纸张厚度杆重新置于左侧，由于打印头与所装入纸张之间的间隙变大，打印机内部更容易脏污。 这还可能降低打印质量。

  注释

  - 如果纸张的四个角或边缘出现污迹，请尝试将纸张厚度杆置于右侧进行打印。

页首