Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > Очистка ролика подачи бумаги

# Очистка ролика подачи бумаги

Загрязнение ролика подачи бумаги или налипание на ролик бумажной пыли может стать причиной неправильной подачи бумаги. В этом случае необходимо очистить ролик подачи бумаги. Во время очистки ролик подачи бумаги изнашивается, поэтому выполняйте очистку только при необходимости.

Нужно приготовить: три листа обычной бумаги формата A4 или Letter

1. Убедитесь, что питание включено, и извлеките все листы из заднего лотка.

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

1. Выполните очистку ролика подачи бумаги.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Очистка роликов (Roller Cleaning).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

В процессе очистки ролик подачи бумаги будет вращаться.

1. Убедитесь, что ролик подачи бумаги перестал вращаться. Когда появится сообщение, загрузите бумагу.

Загрузите в задний лоток три листа обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Загруженная бумага проходит через принтер и подается на выход.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки ролика подачи бумаги.

1. Когда появится сообщение о завершении, щелкните OK.

Если неполадка не устранена, отключите принтер и шнур питания и протрите влажным ватным тампоном или другим подобным материалом ролик подачи бумаги (A), расположенный внутри заднего лотка с правой стороны. В процессе очистки вращайте ролик вручную по направлению стрелки (B). Не прикасайтесь к ролику пальцами, вращайте его с помощью хлопчатобумажного тампона. Если проблема остается нерешенной, обратитесь в службу технической поддержки Canon.

1. Убедитесь, что питание включено, и извлеките все листы из заднего лотка.

1. Откройте диалоговое окно программы Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Выполните очистку ролика подачи бумаги.

(1) Убедитесь, что во всплывающем меню выбран пункт Очистка (Cleaning).

(2) Щелкните Очистка роликов (Roller Cleaning).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

В процессе очистки ролик подачи бумаги будет вращаться.

1. Убедитесь, что ролик подачи бумаги перестал вращаться. Когда появится сообщение, загрузите бумагу.

Загрузите в задний лоток три листа обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Проверьте отображаемое сообщение и щелкните OK.

Загруженная бумага проходит через принтер и подается на выход.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки.

Если неполадка не устранена, отключите принтер и шнур питания и протрите влажным ватным тампоном или другим подобным материалом ролик подачи бумаги (A), расположенный внутри заднего лотка с правой стороны. В процессе очистки вращайте ролик вручную по направлению стрелки (B). Не прикасайтесь к ролику пальцами, вращайте его с помощью хлопчатобумажного тампона. Если проблема остается нерешенной, обратитесь в службу технической поддержки Canon.

Наверх