الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة > تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة

### تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة

قم بتفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة ثم تنظيف رأس الطباعة عند الضرورة.

1. تحقق مما إذا كانت هناك سطور مفقودة في النموذج (1) أو إذا كانت هناك خطوط بيضاء في النموذج (2).

(1) تحقق مما إذا كانت هناك سطور غير ظاهرة في هذا النموذج.

في حالة وجود ذلك، يجب إجراء التنظيف.

(أ) جيد

(ب) سيء (السطور غير ظاهرة)

(2) تحقق مما إذا كانت هناك خطوط بيضاء في هذا النموذج.

في حالة وجود ذلك، يجب إجراء التنظيف.

(أ) جيد

(ب) سيء (يوجد خطوط بيضاء)

1. اتخذ الإجراء اللازم.

عندما يكون التنظيف غير مطلوب

انقر فوق خروج (Exit) (نظام التشغيل Windows) أو إنهاء (Quit) (نظام التشغيل Macintosh) في مربع الحوار فحص النموذج (Pattern Check) للخروج من تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

عندما يكون التنظيف مطلوبًا

انقر فوق التنظيف (Cleaning).

تأكد من تحميل ورقة الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي، ثم انتقل إلى الإجراء الموضح أدناه.

انتقل إلى الإجراء (3) في الخطوة 3.

انتقل إلى الإجراء (3) في الخطوة 3.

أعلى الصفحة