คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > การทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

# การทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

หากลูกกลิ้งป้อนกระดาษสกปรกหรือมีเยื่อกระดาษติดอยู่ อาจทำให้การป้อนกระดาษมีปัญหาได้ ในกรณีนี้ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งจ่ายกระดาษ การทำความสะอาดจะทำให้ลูกกลิ้งจ่ายกระดาษเกิดการสึกหรอ จึงควรทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter สามแผ่น

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่ จากนั้นนำกระดาษที่อยู่ในเทรย์ด้านหลังออก

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

(1) คลิกที่แท็บ การบำรุงรักษา

(2) คลิกเลือก Roller Cleaning

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษจะหมุนขณะทำความสะอาด

1. ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งจ่ายกระดาษหยุดหมุน เมื่อข้อความปรากฏขึ้น ป้อนกระดาษลงในเครื่อง

ป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter สามแผ่นลงในเทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

กระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์จะถูกป้อนผ่านเครื่องพิมพ์และจ่ายออก

อย่าดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดลูกกลิ้งจ่ายกระดาษ

1. เมื่อข้อความแจ้งการดำเนินการเสร็จสิ้นปรากฏขึ้น คลิก ตกลง

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเช็ดลูกกลิ้งจ่ายกระดาษ (A) ที่อยู่ทางด้านขวาในเทรย์ด้านหลังด้วยสำลีชุบน้ำหรือวัสดุจากนั้นใช้สำลีประเภทเดียวกัน หมุนลูกกลิ้งไปตามแนวลูกศร (B) เพื่อทำความสะอาด อย่าให้นิ้วสัมผัสถูกลูกกลิ้ง ใช้สำลีในการหมุนลูกกลิ้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อผู้แทนศูนย์บริการ Canon

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่ จากนั้นนำกระดาษที่อยู่ในเทรย์ด้านหลังออก

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

(1) ตรวจสอบว่าเลือก Cleaning ในเมนูป๊อปอัพ

(2) คลิกเลือก Roller Cleaning

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษจะหมุนขณะทำความสะอาด

1. ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งจ่ายกระดาษหยุดหมุน เมื่อข้อความปรากฏขึ้น ป้อนกระดาษลงในเครื่อง

ป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter สามแผ่นลงในเทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

กระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์จะถูกป้อนผ่านเครื่องพิมพ์และจ่ายออก

อย่าดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาด

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเช็ดลูกกลิ้งจ่ายกระดาษ (A) ที่อยู่ทางด้านขวาในเทรย์ด้านหลังด้วยสำลีชุบน้ำหรือวัสดุจากนั้นใช้สำลีประเภทเดียวกัน หมุนลูกกลิ้งไปตามแนวลูกศร (B) เพื่อทำความสะอาด อย่าให้นิ้วสัมผัสถูกลูกกลิ้ง ใช้สำลีในการหมุนลูกกลิ้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อผู้แทนศูนย์บริการ Canon

ด้านบน