Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Ændring af udskriftskvalitet og korrektion af billeddata > Angivelse af farvekorrektion > Justering af farver med printerdriveren

# Justering af farver med printerdriveren

Du kan angive, at printerdriverens funktion til farvekorrektion skal udskrive sRGB-data med farvetoner, som foretrækkes af de fleste mennesker (vha. Canon Digital Photo Color).

Sådan justeres farver med printerdriveren:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Vælg medietype.

   Vælg den type papir, der er lagt i printeren, på listen Medietype (Media Type) på fanen Indstillinger (Main).

3. Vælg udskriftskvaliteten

   Vælg Høj (High), Standard (Standard) eller Hurtig (Fast) under Udskriftskvalitet (Print Quality).

4. Vælg den manuelle farvejustering.

   Vælg Manuel (Manual) under Farve/Intensitet (Color/Intensity), og klik på Indstil... (Set...).
   Dialogboksen Manuel farvejustering (Manual Color Adjustment) åbnes.

5. Vælg farvekorrektion

   Klik på fanen Matching (Matching), og vælg Sammenligning af driverversioner (Driver Matching) til Farvekorrektion (Color Correction).

6. Vælg de andre elementer

   Klik evt. på fanen Farvejustering (Color Adjustment), og juster farvebalancen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta), Gul (Yellow), og juster indstillingerne for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og klik derefter på OK.

7. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Indstillinger (Main).
   Når du foretager udskrivningen, justerer printerdriveren farverne, mens dataene udskrives.

## Relaterede emner

Valg af en kombination af niveau for udskriftskvalitet og halvtoningsmetode

Angivelse af farvekorrektion

Justering af farvebalancen

Justering af lysstyrke

Justering af intensiteten

Justering af kontrast

Gå til toppen af siden