Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa fronte/retro

# Stampa fronte/retro

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di dati su entrambi i lati di un foglio di carta.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Impostare la stampa fronte/retro

   Selezionare la casella di controllo Stampa fronte/retro (Duplex Printing) sulla scheda Imposta pagina (Page Setup).

3. Selezionare il layout

   Selezionare Stampa dimensioni normali (Normal-size Printing), Stampa adattata alla pagina (Fit-to-Page Printing), Stampa in scala (Scaled Printing) o Stampa layout di pagina (Page Layout Printing) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout).

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

   La stampante analizza le impostazioni Orientamento (Orientation) e Layout di pagina (Page Layout) e seleziona automaticamente il Lato pinzatura (Staple Side) migliore. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro valore dall'elenco.

5. Impostare la larghezza del margine

   Se necessario, fare clic su Specifica margine... (Specify Margin...) e impostare la larghezza del margine di pinzatura, quindi fare clic su OK.

6. Completare l'impostazione

   Fare clic su OK sulla scheda Imposta pagina (Page Setup).

   Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato su un solo lato di un foglio di carta. Al termine della stampa su un lato, impostare la carta correttamente attenendosi alle istruzioni del messaggio e fare clic su OK. Il documento verrà stampato sul lato opposto.

Importante

- L'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) non è disponibile quando:

  - Dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) viene selezionato un supporto diverso da Carta comune (Plain Paper).

  - Nell'elenco Layout di pagina (Page Layout) viene selezionata l'opzione Stampa poster (Poster Printing).

- Quando è selezionata l'opzione Stampa opuscolo (Booklet Printing) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout), le opzioni Stampa fronte/retro (Duplex Printing) e Lato pinzatura (Staple Side) non sono disponibili.

Nota

- Se viene visualizzata la finestra di dialogo Tipo di supporto (Media Type) quando si esegue la stampa fronte/retro senza bordo, selezionare Carta comune (Plain Paper).

- Se durante la stampa fronte/retro sono presenti sbavature sul retro della carta, eseguire la Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning) sulla scheda Manutenzione (Maintenance).

Inizio pagina