Guide d’utilisation avancée > Dépannage > Bourrages papier

# Bourrages papier

remarque

- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer le papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton REPRENDRE/ANNULER pour annuler les travaux d'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.

## En cas de bourrage papier au niveau de l'emplacement de la sortie papier ou du réceptacle arrière :

Pour extraire le papier, procédez comme suit.

1. Retirez lentement le papier par le réceptacle arrière ou par l'emplacement de sortie papier, selon le moyen le plus facile.

   remarque

   - Si le papier se déchire et qu'il en reste un morceau dans l'imprimante, mettez la machine hors tension, ouvrez le panneau avant et retirez-le.

     Veillez à ne pas toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante.

     Une fois le papier extrait, refermez le panneau avant et remettez l'imprimante sous tension.

   - Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.

2. Rechargez du papier et appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) de l'imprimante.

   Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape (1), toutes les tâches d'impression présentes dans la file d'attente sont annulées. Relancez l'impression si nécessaire.

   remarque

   - Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez le papier adéquat et que vous le placez correctement.

     Chargement du papier

   - Le papier au format A5 convient à l'impression de documents constitués essentiellement de texte. Il est déconseillé d'utiliser ce format pour l'impression de documents contenant des photos ou des graphiques. En effet, le papier imprimé peut gondoler et provoquer des bourrages papier.

Si vous ne parvenez pas à enlever le papier, si le papier se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si le bourrage papier continue, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

## Dans les autres situations :

Procédez comme suit :

- Contrôle 1 : un objet se trouve-t-il dans le réceptacle arrière ou près de l'emplacement de sortie papier ?

- Contrôle 2 : le papier est-il gondolé ?

  Contrôle 3 : chargez le papier après l'avoir aplani.

Haut de la page