進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 更換墨盒(FINE Cartridge) > 更換步驟

### 更換步驟

墨盒(FINE Cartridge)中墨水用盡時，請按照以下步驟更換墨盒。

重要事項 處理墨盒(FINE Cartridge) 請勿觸摸墨盒(FINE Cartridge)上的電氣觸點(A)或列印頭噴嘴(B)。 若接觸此區域，印表機可能無法正確列印輸出。 要保持最佳列印品質，推薦使用指定的Canon品牌墨盒(FINE Cartridge)。 不推薦再補充墨水。

若取出墨盒(FINE Cartridge)，立即將其更換。 請勿使印表機處於沒有墨盒(FINE Cartridge)的狀態。

使用新墨盒更換空墨盒。 若插入曾取出的墨盒(FINE Cartridge)，印表機可能由於諸如列印頭噴嘴堵塞等的某些原因而無法正確列印輸出。
此外，使用這些墨盒，低墨水警示可能無法正確顯示。

要保持最佳列印品質，請在包裝盒上指示的日期內將墨盒(FINE Cartridge)安裝到印表機中。 並且要在安裝後六個月內用盡墨盒(FINE Cartridge)(推薦記錄安裝時的日期。)

注釋 若一個墨盒(FINE Cartridge)中的墨水用盡，可僅使用仍有墨水的彩色墨盒(Color FINE Cartridge)或黑色墨盒(Black FINE Cartridge)列印一段時間。 但列印品質可能會比同時使用兩個墨盒列印時有所降低。 為得到最佳品質，建議使用新墨盒(FINE cartridges)。 即使僅使用一種墨水列印，請在不取出空墨盒(FINE Cartridge)的情況下進行列印。 若未安裝彩色墨盒(Color FINE Cartridge)或黑色墨盒(Black FINE Cartridge)，則會出現錯誤並且印表機無法列印。

關於如何配置該設定的資訊，請參閱電子手冊︰進階指南。

即使在列印黑白文件或指定黑白列印時，也可能消耗彩色墨水。

每種墨水還消耗於維護印表機性能所必需的的列印頭清潔和列印頭深度清潔。 墨水用盡時，請立即更換一個新的墨盒(FINE Cartridge)。

1. 確保電源已開啟，然後開啟前蓋。

墨盒(FINE Cartridge)固定座移至更換位置。

注意 請勿捏著墨盒(FINE Cartridge)固定座強行將其停止或移動。 請勿觸摸印表機內部的金屬零件或其他零件。

重要事項 若前蓋開啟的時間超過10分鐘，墨盒(FINE Cartridge)固定座會移至右側。 在此情況下，請關閉並重新開啟前蓋。

1. 取出空墨盒(FINE Cartridge)。

(1) 向下推動墨盒(FINE Cartridge)。

(2) 取出墨盒(FINE Cartridge)。

重要事項 小心處理墨盒(FINE Cartridge)，避免墨水濺污衣物或四周。 請根據當地處理耗用品的法律和法規棄置空墨盒(FINE Cartridge)。

1. 準備新墨盒(FINE Cartridge)。

從包裝中取出新墨盒(FINE Cartridge)，並輕輕地取下橙色保護膠帶(A)。

重要事項 若搖晃墨盒(FINE Cartridge)，可能會造成墨水漏出並弄髒雙手和四周。 小心處理墨盒(FINE Cartridge)。 請小心不要讓取下的保護膠帶上的墨水弄髒雙手或四周。 一旦取下保護膠帶後，請勿將其重新粘上。 請根據當地處理耗用品的法律和法規將其棄置。 請勿觸摸墨盒(FINE Cartridge)上的電氣觸點或列印頭噴嘴。 若觸摸此零件，印表機可能無法正確列印。

1. 安裝墨盒(FINE Cartridge)。

(1) 將新墨盒(FINE Cartridge)完全插入正確的插槽中。

黑色墨盒(Black FINE Cartridge)應安裝於左側插槽(B)中，彩色墨盒(Color FINE Cartridge)應安裝於右側插槽(C)中。

(2) 向上推動墨盒(FINE Cartridge)直至其鎖定到位。

重要事項 只有同時安裝了黑色墨盒(Black FINE Cartridge)和彩色墨盒(Color FINE Cartridge)，印表機才能列印。 確保同時安裝兩個墨盒(FINE Cartridge)。

1. 關閉前蓋。

注釋 若關閉前蓋之後警告指示燈仍閃爍橙色，請參閱電子手冊︰《進階指南》中的「疑難排解」。 更換墨盒(FINE Cartridge)後開始列印時，印表機自動開始清潔列印頭。 印表機完成清潔列印頭之前，請勿執行任何其他操作。 清潔期間，電源指示燈閃爍綠色。 若列印的規則線條未對齊或列印頭位置沒有對齊，請校準列印頭位置。 請參見校準列印頭。

頁首