Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

# Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement. Dans ce cas, nettoyez le rouleau. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle arrière.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows).

1. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Nettoyage des cylindres.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.

1. Assurez-vous que le rouleau cesse de tourner. Lorsque le message apparaît, chargez du papier.

Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le papier chargé dans l'imprimante est entraîné dans l'imprimante puis éjecté.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage du rouleau d'entraînement.

1. Lorsque le message de fin apparaît, cliquez sur OK.

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le rouleau d'entraînement du papier (A) situé à droite du réceptacle arrière à l'aide d'un coton-tige humidifié ou d'un objet similaire. Faites tourner le rouleau manuellement dans le sens de la flèche (B) pendant que vous le nettoyez. Ne touchez pas le rouleau avec les doigts ; faites-le pivoter à l'aide du coton-tige. Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis retirez le papier présent dans le réceptacle arrière.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

(1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Nettoyage des cylindres.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.

1. Assurez-vous que le rouleau cesse de tourner. Lorsque le message apparaît, chargez du papier.

Chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le papier chargé dans l'imprimante est entraîné dans l'imprimante puis éjecté.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage.

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le rouleau d'entraînement du papier (A) situé à droite du réceptacle arrière à l'aide d'un coton-tige humidifié ou d'un objet similaire. Faites tourner le rouleau manuellement dans le sens de la flèche (B) pendant que vous le nettoyez. Ne touchez pas le rouleau avec les doigts ; faites-le pivoter à l'aide du coton-tige. Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

Haut de la page