Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Impostazione del margine di pinzatura

# Impostazione del margine di pinzatura

Di seguito viene descritta la procedura per impostare la direzione di pinzatura e la larghezza del margine di pinzatura.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

   Controllare la posizione del margine di pinzatura da Lato pinzatura (Staple Side) sulla scheda Imposta pagina (Page Setup).
   La stampante analizza le impostazioni Orientamento (Orientation) e Layout di pagina (Page Layout) e seleziona automaticamente la posizione di pinzatura migliore. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un valore dall'elenco.

3. Impostare la larghezza del margine

   Se necessario, fare clic su Specifica margine... (Specify Margin...) e impostare la larghezza del margine di pinzatura, quindi fare clic su OK.

4. Completare l'impostazione

   Fare clic su OK sulla scheda Imposta pagina (Page Setup).
   Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il lato e il margine di pinzatura specificati.

Importante

- Le opzioni Lato pinzatura (Staple Side) e Specifica margine... (Specify Margin...) non sono disponibili quando:

  - Le opzioni Stampa poster (Poster Printing) o Stampa opuscolo (Booklet Printing) sono selezionate in Layout di pagina (Page Layout).

  - In Layout di pagina (Page Layout) è selezionata l'opzione Stampa in scala (Scaled Printing); se è selezionata anche l'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing), sarà possibile selezionare solo Lato pinzatura (Staple Side).

  - La casella di controllo Stampa senza bordo (Borderless Printing) è selezionata; se è selezionata anche l'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) sarà possibile selezionare solo Lato pinzatura (Staple Side).

Inizio pagina