Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Konserwacja > Czyszczenie drukarki > Czyszczenie wypukłych elementów wewnątrz drukarki

# Czyszczenie wypukłych elementów wewnątrz drukarki

Jeśli elementy wewnątrz drukarki są poplamione, wytrzyj atrament za pomocą np. wacików bawełnianych.

przestroga

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, czy drukarka została wyłączona i odłącz kabel zasilający.

Góra strony