คำแนะนำขั้นสูง > การบำรุงรักษา > การปฏิบัติการบำรุงรักษาจากคอมพิวเตอร์ > การตรวจสอบหัวฉีดในหัวพิมพ์

# การตรวจสอบหัวฉีดในหัวพิมพ์

ฟังก์ชันการตรวจสอบหัวฉีดช่วยให้คุณตรวจสอบว่าหัวพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่โดยการพิมพ์รูปแบบการตรวจหัวฉีดออกมา ให้พิมพ์รูปแบบออกมาหากงานพิมพ์เริ่มซีดจาง หรือเมื่อสีบางสีขาดหายไปในขณะพิมพ์

ขั้นตอนในการพิมพ์รูปแบบการตรวจหัวฉีดมีดังต่อไปนี้

## ตรวจหัวฉีด

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. คลิก ตรวจหัวฉีด บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ ตรวจหัวฉีด จะปรากฏขึ้น
   ถ้าต้องการแสดงลิสต์ที่คุณควรตรวจสอบก่อนการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบ ให้คลิก รายการตรวจสอบเริ่มต้น

3. ป้อนกระดาษในเครื่องพิมพ์

   เลื่อนคานปรับความหนากระดาษไปทางซ้าย และใส่กระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter แผ่นหนึ่งลงในเทรย์ด้านหลัง

4. พิมพ์รูปแบบการตรวจหัวฉีด

   ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แล้วคลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีด
   พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

   คลิก ตกลง เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น
   ไดอะล็อกบ็อกซ์ ตรวจสอบรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

5. เช็คผลการพิมพ์

   เช็คผลการพิมพ์ หากผลการพิมพ์ถูกต้อง คลิก จบการทำงาน
   หากผลการพิมพ์เกิดเป็นรอยเปื้อนเปรอะหรือรูปแบบบางส่วนไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมา ให้คลิก การทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์

## ดูเพิ่มเติม

การทำความสะอาดหัวพิมพ์

ด้านบน