Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Le témoin d'alarme clignote orange

# Le témoin d'alarme clignote orange

Lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante, le témoin d'alarme clignote orange comme illustré ci-dessous. Le nombre de clignotements indique le type d'erreur. Comptez les clignotements et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

(A) Compte du nombre de clignotements

(B) Clignotement répété

Nombre de clignotements/Cause | Action
--- | ---
Deux clignotements : Il n'y a plus de papier dans l'imprimante. /L'alimentation du papier ne se fait pas normalement. | Rechargez du papier dans le réceptacle arrière et appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER).
Trois clignotements : Bourrage papier. | Le papier est coincé. Retirez le papier coincé, replacez correctement le papier dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER). Bourrages papier
Quatre clignotements : L'encre est épuisée. | L'encre est épuisée. Remplacez la cartouche d'encre et fermez le capot. Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) pendant 5 secondes minimum avec la cartouche d'encre installée. L'impression peut alors se poursuivre même dans des conditions d'encre insuffisante.

La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée.

Remplacez la cartouche d'encre vide dès l'impression terminée. La qualité de l'impression peut ne pas être satisfaisante si vous continuez à imprimer dans les conditions actuelles.

Cinq clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée. | Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas installée correctement ou qu'elle ne soit pas compatible avec cette imprimante. Ouvrez le panneau avant et installez la cartouche FINE correctement ou installez une cartouche compatible avec cette imprimante.

Si le problème persiste, il est possible que la cartouche FINE soit défectueuse. Dans ce cas, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

Sept clignotements : Une cartouche FINE n'est pas installée correctement. | Vérifiez que chaque cartouche FINE est installée correctement. Procédures d'entretien
Huit clignotements : L'absorbeur d'encre est presque plein. | L'absorbeur d'encre est presque plein. L'imprimante possède un absorbeur d'encre intégré destiné à recueillir l'encre utilisée pendant le nettoyage de la tête d'impression, par exemple. Appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) pour supprimer le message d'erreur et poursuivre l'impression. Contactez un technicien du service d'assistance Canon avant que l'absorbeur d'encre soit entièrement plein. (Une pièce spécifique de l'imprimante doit être remplacée.)
Quatorze clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée. | Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas compatible avec cette imprimante. Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. Procédures d'entretien
Quinze clignotements : La cartouche FINE n'est pas identifiée. | Il se peut que la cartouche FINE ne soit pas installée correctement ou qu'elle ne soit pas compatible avec cette imprimante. Installez une cartouche d'encre FINE appropriée. Procédures d'entretien
Seize clignotements : Le niveau d'encre n'est pas détecté. | L'encre est peut-être épuisée. La fonction de détection du niveau d'encre restant sera désactivée puisque le niveau d'encre ne peut pas être détecté correctement. Si vous souhaitez continuer l'impression sans cette fonction, appuyez sur le bouton [RESUME/CANCEL] (REPRENDRE/ANNULER) de l'imprimante pendant 5 secondes minimum.

Canon recommande l'utilisation de cartouches Canon neuves d'origine pour obtenir une qualité optimale.

Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

Haut de la page