الدليل المتقدم > تغيير إعدادات الطابعة > تغيير إعدادات الطابعة من جهاز الكمبيوتر > تعيين خرطوشة الحبر

# تعيين خرطوشة الحبر

عند إجراء الطباعة، يمكنك تحديد خرطوشة الحبر المستخدمة.
في حالة نفاد الحبر من إحدى خراطيش الحبر، يمكنك الاستمرار في الطباعة من خلال تحديد خرطوشة الحبر التي لم ينفد بها مخزون الحبر.

يوضح الإجراء التالي كيفية تحديد خرطوشة الحبر:

## إعدادات خرطوشة الحبر

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. انقر فوق إعدادات خرطوشة الحبر (Ink Cartridge Settings) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance)

   يظهر مربع الحوار إعدادات خرطوشة الحبر (Ink Cartridge Settings).

3. تحديد خرطوشة الحبر المطلوب استخدامها

   حدد خرطوشة الحبر المطلوب استخدامها للطباعة ثم انقر فوق موافق (OK).
   سيتم استخدام خرطوشة الحبر المحددة بدايةً من عملية الطباعة التالية.

هام

- عندما يتم تكوين الإعدادات التالية، يتم تعطيل الإعداد الحبر الأسود فقط (Black Only). ويتم استخدام خرطوشة حبر الألوان أيضًا في الطباعة.

  - يتم تحديد نوع وسائط غير ورق عادي (Plain Paper) أو Hagaki أو ظرف (Envelope) للخيار نوع الوسائط (Media Type) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).

  - تم تحديد الخيار طباعة بدون حدود (Borderless Printing) في علامة التبويب إعداد الصفحة (Page Setup).

- توصي شركة Canon باستخدام خراطيش الحبر المثبتة بالطابعة وعدم إزالتها حتى ينفد الحبر الموجود بها.

أعلى الصفحة