고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > 인쇄물이 희미하거나 컬러가 정확하지 않은 경우 > 프린트 헤드 청소

### 프린트 헤드 청소

노즐 점검 패턴에 줄이 빠졌거나 흰색 선이 나타난 경우 프린트 헤드를 청소합니다. 청소는 프린트 헤드 노즐을 뚫어주거나 프린트 헤드 상태를 회복시켜 줍니다. 프린트 헤드를 청소하면 잉크가 소모되므로 필요한 경우에만 프린트 헤드를 청소합니다.

준비해야 할 것: A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장

노즐 점검 패턴을 인쇄한 후에 나타나는 패턴 점검 대화 상자에서 청소를 클릭할 경우 프린터는 프린트 헤드 청소를 시작합니다. 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지 확인한 다음 3단계의 (3)절차로 이동합니다.

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드를 청소합니다.

(1) 유지 관리 탭을 클릭합니다.

(2) 청소를 클릭합니다.

전원 램프가 초록색으로 깜박이기 시작하면 프린터가 프린트 헤드 청소를 시작합니다.

프린터가 프린트 헤드의 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오. 약 1분 정도 걸립니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 점검 패턴 인쇄를 클릭합니다.

노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다.

프린터가 노즐 점검 패턴의 인쇄를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오.

1. 인쇄된 노즐 점검 패턴을 확인합니다.

노즐 점검 패턴 검사를 참조하십시오.

참고 프린트 헤드를 두 번 청소한 후에도 문제가 해결되지 않으면 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다. 프린트 헤드 정밀 청소를 참조하십시오.

노즐 점검 패턴을 인쇄한 후에 나타나는 패턴 점검 대화 상자에서 청소를 클릭할 경우 프린터는 프린트 헤드 청소를 시작합니다. 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장이 로드되었는지 확인한 다음 3단계의 (3)절차로 이동합니다.

1. 전원이 켜졌는지와 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 용지 한 장이 로드되었는지를 확인합니다.

용지 두께 레버를 왼쪽으로 설정합니다. 앞면을 참조하십시오.

1. Canon IJ Printer Utility 대화 상자를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

1. 프린트 헤드를 청소합니다.

(1) 팝업 메뉴에서 Cleaning이 선택되어야 합니다.

(2) 청소를 클릭합니다.

(3) 표시된 메시지를 확인하고 OK를 클릭합니다.

전원 램프가 초록색으로 깜박이기 시작하면 프린터가 프린트 헤드 청소를 시작합니다.

프린터가 프린트 헤드의 청소를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오. 약 1분 정도 걸립니다.

참고 청소하기 전에 Initial Check Items를 클릭하면 점검할 항목이 표시됩니다.

(4) 표시된 메시지를 확인하고 점검 패턴 인쇄를 클릭합니다.

노즐 점검 패턴이 인쇄됩니다.

프린터가 노즐 점검 패턴의 인쇄를 완료할 때까지 다른 조작을 수행하지 마십시오.

1. 인쇄된 노즐 점검 패턴을 확인합니다.

노즐 점검 패턴 검사를 참조하십시오.

참고 프린트 헤드를 두 번 청소한 후에도 문제가 해결되지 않으면 프린트 헤드를 정밀하게 청소합니다. 프린트 헤드 정밀 청소를 참조하십시오.

맨 위로