Guia Avançado > Solução de Problemas > Atolamentos de Papel

# Atolamentos de Papel

Nota

- Se precisar desligar a impressora para remover papel atolado durante a impressão, pressione o botão [RESUME/CANCEL] (CONTINUAR/CANCELAR) para cancelar trabalhos de impressão antes de desligá-la.

## Se o papel ficar preso no slot de saída do papel ou na bandeja traseira:

Remova o papel de acordo com os procedimentos a seguir.

1. Puxe lentamente o papel para fora da bandeja traseira ou do slot de saída de papel, o que for mais fácil.

   Nota

   - Se o papel rasgar e um pedaço dele permanecer dentro da impressora, desligue a impressora, abra a tampa da frente e remova o papel.

     Cuidado para não tocar nos componentes do interior da impressora.

     Depois de remover todo o papel, feche a tampa da frente e ligue a impressora novamente.

   - Se não conseguir retirar o papel, desligue a impressora e ligue-a novamente. O papel pode ser ejetado automaticamente.

2. Coloque o papel novamente e pressione o botão CONTINUAR/CANCELAR (RESUME/CANCEL) da impressora.

   Se você desligou a impressora na etapa (1), todos os trabalhos da fila de impressão serão cancelados. Se necessário, imprima novamente.

   Nota

   - Ao colocar o papel novamente, confirme se está usando o tipo correto de papel e colocando-o da maneira correta.

     Colocação do Papel

   - Papel de tamanho A5 é adequado para imprimir documentos que contenham principalmente texto. Não é recomendável utilizar esse papel para imprimir documentos com fotos ou gráficos, pois o papel pode enrolar ou ficar preso.

Se você não conseguir retirar o papel, se ele rasgar dentro da impressora ou se o erro de atolamento de papel continuar a ser exibido mesmo após a retirada do papel, entre em contato com um representante de serviços da Canon.

## Em outros casos:

Verifique o seguinte:

- Verificação 1: Há algum objeto estranho na bandeja traseira ou ao redor do slot de saída de papel?

- Verificação 2: O papel está enrolado?

  Verificação 3: Coloque o papel depois de corrigir a ondulação.

Topo da página