Avanceret vejledning > Udskrivning fra en computer > Udskrivning med andre programmer > Forskellige udskrivningsmetoder > Indstilling af hæftemargenen

# Indstilling af hæftemargenen

Sådan indstilles hæfteretningen og bredden på hæftemargenen:

1. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

2. Angiv den side, der skal hæftes.

   Kontroller placeringen af hæftemargenen for Hæft side (Staple Side) på fanen Sideopsætning (Page Setup).
   Printeren analyserer indstillingerne Retning (Orientation) og Sidelayout (Page Layout) og vælger automatisk den optimale hæfteplacering. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du vælge en anden på listen.

3. Angiv bredden på margenen

   Klik evt. på Angiv margen... (Specify Margin...), angiv bredden på hæftemargenen, og klik derefter på OK.

4. Fuldførelse af konfigurationen.

   Klik på OK på fanen Sideopsætning (Page Setup).
   Når du foretager en udskrivning, udskrives dataene med den ønskede hæftningsside og margen.

Vigtigt

- Hæft side (Staple Side) og Angiv margen... (Specify Margin...) er nedtonede og utilgængelige, når:

  - Plakatudskrivning (Poster Printing) eller Folderudskrivning (Booklet Printing) er valgt som Sidelayout (Page Layout).

  - Skaleret udskrivning (Scaled Printing) er valgt for Sidelayout (Page Layout) (hvis der også er valgt Dupleksudskrivning (Duplex Printing), kan der kun vælges Hæft side(Staple Side)).

  - Afkrydsningsfeltet Udskrivning uden kant (Borderless Printing) er markeret (hvis der også er valgt Dupleksudskrivning (Duplex Printing), kan der kun vælges Hæft side (Staple Side)).

Gå til toppen af siden