Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Apendiks > Tindakan Pencegahan

# Tindakan Pencegahan

Harap rujuk ke peringatan dan tindakan pencegahan yang diberikan dalam petunjuk ini untuk memastikan Anda menggunakan pencetak dengan cara yang aman. Jangan mencoba menggunakan pencetak dengan cara yang tidak dijelaskan dalam petunjuk ini. Karena dapat menyebabkan kecelakaan, kebakaran, atau kejutan elektrik.

Peringatan Anda dapat menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran, atau kerusakan pencetak apabila mengabaikan tindakan pencegahan ini.

> Memilih lokasi | Jangan menempatkan pencetak dekat dengan larutan yang mudah terbakar seperti alkohol atau tiner.
> Pemasok daya | Jangan pernah mencoba mencolokkan atau mencabut pencetak dari pemasok daya saat tangan Anda basah.
> Selalu colokkan seluruh steker ke dalam stopkontak dengan benar.

> Jangan pernah merusak, mengubah, merentangkan atau terlalu membengkokkan atau memilin kabel listrik. Jangan meletakkan benda berat di atas kabel listrik.

> Jangan pernah mencolokkan pencetak ke stopkontak yang juga digunakan bersama peralatan lain (sambungan timah/kawat, adaptor 2 atau 3 arah, dsb.).

> Jangan pernah menggunakan pencetak apabila kabel listrik masih terkemas atau terikat.
> Apabila Anda mendeteksi asap, bau yang tidak semestinya atau suara aneh di sekitar pencetak, segera cabut pencetak dari pemasok daya dan hubungi pusat servis.

> Secara rutin, cabut kabel pencetak dan gunakan kain kering untuk membersihkan debu atau kotoran yang menempel pada steker dan stopkontak. Apabila pencetak diletakkan pada tempat terbuka yang penuh dengan debu, asap, atau kelembaban tinggi, debu yang menempel pada steker akan menyerap kelembaban dan akan menyebabkan kegagalan isolasi dan kebakaran.

> Apabila Anda mendengar halilintar, cabut pemasok daya pencetak dan jangan menggunakannya dulu. Membiarkan pencetak tetap tercolok dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan pada pencetak, tergantung pada besarnya sambaran halilintar.
> Gunakan kabel listrik yang disertakan dengan pencetak.
> Membersihkan pencetak |

> Gunakan kain agak basah untuk membersihkan pencetak. Jangan pernah menggunakan cairan mudah terbakar seperti alkohol, bensin atau tiner.

> Apabila cairan yang mudah terbakar mengenai komponen listrik di dalam pencetak, dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

> Selalu cabut steker pencetak dari stopkontak sebelum membersihkan pencetak. Apabila Anda secara tidak sengaja menghidupkan pencetak saat membersihkannya, Anda dapat mengalami cedera atau merusak pencetak.
> Merawat pencetak | Jangan mencoba membongkar atau memodifikasi pencetak. Tidak ada suku cadang di bagian dalam pencetak yang dapat diservis oleh pengguna. Pencetak memiliki komponen bertegangan tinggi. Jangan pernah mencoba melakukan prosedur perawatan yang tidak dijelaskan di dalam petunjuk ini.
> Bekerja di sekeliling pencetak | Jangan menggunakan semprotan yang sangat mudah terbakar di dekat pencetak. Hal ini dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan elektrik apabila semprotan mengenai komponen listrik di bagian dalam pencetak.

Perhatian Anda dapat mengalami cedera atau merusak pencetak apabila mengabaikan tindakan pencegahan ini.

> Memilih lokasi | Jangan memasang pencetak di lokasi yang tidak stabil atau yang terkena getaran yang berlebihan.
> Jangan memasang pencetak di lokasi yang sangat lembab atau berdebu, di bawah sinar matahari langsung, di luar ruangan, atau dekat dengan sumber panas. Untuk menghindari risiko kebakaran atau sengatan listrik, pasang pencetak di lokasi dengan suhu sekitar antara 5°C hingga 35°C (41°F hingga 95°F) dan kelembaban 10% hingga 90% (tanpa kondensasi).
> Jangan meletakkan pencetak pada permadani atau karpet yang tebal.
> Jangan melatakkan pencetak dengan bagian belakang menempel ke dinding.
> Pemasok daya |

> Jangan pernah melepaskan steker dengan menarik kabelnya.

> Jangan menggunakan sambungan timah/kawat.

> Pastikan bahwa wilayah di sekitar stopkontak tetap kosong setiap waktu sehingga Anda dapat dengan mudah mencabut kabel listrik jika perlu.

> Bekerja di sekeliling pencetak | Jangan pernah meletakkan tangan atau jari di dalam pencetak saat pencetakan sedang berlangsung.
> Saat memindahkan pencetak, pegang pencetak pada kedua ujungnya.
> Jangan meletakkan benda apapun di atas pencetak.
> Jangan meletakkan barang logam (klip kertas, stapler, dll.) atau wadah yang berisi larutan yang mudah terbakar (alkohol, tiner, dll.) di atas pencetak.
> Apabila terdapat benda asing (logam atau cairan) jatuh ke dalam pencetak, cabut kabel listrik dan hubungi pusat servis.
> Jangan memindahkan atau menyimpan pencetak pada posisi miring, tegak, atau terbalik, karena tinta bisa bocor dan merusak pencetak.
> Kartrij FINE (Kartrij Tinta) | Jauhkan Kartrij FINE (Kartrij tinta) dari jangkauan anak-anak. Apabila tinta tidak sengaja terjilat atau tertelan, bilaslah mulut atau minum satu atau dua gelas air. Apabila terjadi iritasi atau ketidaknyamanan, carilah penanganan medis segera.
> Apabila mata terkena tinta, segera bilas dengan air. Apabila kulit terkena tinta, segera bilas dengan sabun dan air. Apabila terjadi iritasi pada mata atau kulit, carilah penanganan medis segera.
> Jangan mengocok Kartrij FINE (Kartrij Tinta). Tinta bisa tumpah dan mengotori pakaian atau tempat sekitarnya.

> Jangan pernah menyentuh kontak listrik atau mulut semprot kepala cetak pada Kartrij FINE (Kartrij Tinta) setelah pencetakan selesai.

> Bagian logam bisa sangat panas dan dapat menyebabkan luka bakar.

> Jangan membuang Kartrij FINE (Kartrij Tinta) ke dalam api.
> Jangan mencoba membongkar atau memodifikasi Kartrij FINE.
> Jangan memegang Kartrij FINE dengan kasar seperti menekannya kuat-kuat atau menjatuhkannya.

> Jangan membilas atau menyeka Kartrij FINE.

> Setelah Anda memasang Kartrij FINE, jangan mengeluarkannya apabila tidak diperlukan.

Harap diperhatikan, apabila Anda meletakkan pencetak di dekat peralatan listrik lain misalnya lampu pendar

Letakkan pencetak dengan jarak sekurangnya 5.91 inci / 15 cm dari peralatan listrik lainnya seperti lampu pendar. Apabila pencetak diletakkan lebih dekat lagi dari jarak tersebut, mungkin tidak akan dapat bekerja dengan baik akibat derau lampu pendar.

Apabila mematikan daya

Saat Anda mematikan daya, selalu tekan tombol Daya dan pastikan bahwa lampu Daya (hijau) tidak menyala. Apabila Anda mencabut steker listrik dari stopkontak saat lampu Daya berkedip atau masih menyala, Kepala Cetak tidak dapat dilindungi dan selanjutnya Anda mungkin tidak dapat mencetak.

Halaman atas