Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos > Limpieza a fondo del cabezal de impresión

### Limpieza a fondo del cabezal de impresión

Si la calidad de impresión no mejora con la limpieza estándar del cabezal de impresión, realice una limpieza a fondo del mismo. La limpieza a fondo del cabezal de impresión consume más tinta que una limpieza estándar; realícela sólo cuando sea necesario.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

1. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

Consulte Apertura del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora (Windows).

1. Limpie el cabezal de impresión a fondo.

(1) Haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

(2) Haga clic en Limpieza a fondo (Deep Cleaning).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Ejecutar (Execute).

Nota Si se hace clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items), aparecen los elementos que hay que comprobar antes de limpiar a fondo el cabezal de impresión.

(4) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Aceptar (OK).

La impresora comenzará a limpiar a fondo el cabezal de impresión cuando la luz de encendido empiece a parpadear en verde.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza a fondo del cabezal de impresión. Esta operación dura 1 o 2 minutos aproximadamente.

1. Imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar el estado del cabezal de impresión.

Consulte Impresión del patrón de prueba de los inyectores.

Nota Si el problema no se soluciona, limpie a fondo el cabezal de impresión de nuevo. Si esto no resuelve el problema, es posible que se haya agotado la tinta. Sustituya el cartucho FINE por uno nuevo. Consulte Sustitución de un cartucho FINE.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

1. Abra el cuadro de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Apertura de Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Limpie el cabezal de impresión a fondo.

(1) Asegúrese de que en el menú emergente está seleccionado Limpieza (Cleaning).

(2) Haga clic en Limpieza a fondo (Deep Cleaning).

(3) Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en OK.

La impresora comenzará a limpiar a fondo el cabezal de impresión cuando la luz de encendido empiece a parpadear en verde.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza a fondo del cabezal de impresión. Esta operación dura 1 o 2 minutos aproximadamente.

Nota Si se hace clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items), aparecen los elementos que hay que comprobar antes de limpiar a fondo el cabezal de impresión.

1. Imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar el estado del cabezal de impresión.

Consulte Impresión del patrón de prueba de los inyectores.

Nota Si el problema no se soluciona, limpie a fondo el cabezal de impresión de nuevo. Si esto no resuelve el problema, es posible que se haya agotado la tinta. Sustituya el cartucho FINE por uno nuevo. Consulte Sustitución de un cartucho FINE.

Principio de página