Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Kontrola trysek tiskové hlavy

# Kontrola trysek tiskové hlavy

Funkce kontroly trysek umožňuje vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat, zda tiskové hlavy pracují správně. Vytiskněte vzorek, pokud tisk slábne nebo pokud se některá barva netiskne.

Postup při vytištění testovacího vzorku je následující:

## Kontrola trysek

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.

2. Klepněte na kartě Údržba (Maintenance) na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check)

   Otevře se dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
   Klepnutím na položku Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam položek, které byste měli před vytištěním testovacího vzorku zkontrolovat.

3. Vložte papír do tiskárny

   Posuňte páčku nastavení tloušťky papíru doleva a do zadní přihrádky vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

4. Vytiskněte testovací vzorek trysek

   Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern).
   Vytiskne se testovací vzorek trysek.

   Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
   Otevře se dialogové okno Kontrola vzorku (Pattern Check).

5. Zkontrolujte výsledek tisku

   Zkontrolujte výsledek tisku. Pokud se vzorek vytiskl správně, klepněte na tlačítko Konec (Exit).
   Pokud je tisk rozmazaný nebo se části vzorku nevytiskly, vyčistěte tiskovou hlavu klepnutím na tlačítko Čištění (Cleaning).

## Příbuzné téma

Čištění tiskových hlav

Začátek stránky