Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Nesprávné podávání papíru

# Nesprávné podávání papíru

- Kontrola 1: Při vkládání papíru do tiskárny dodržujte tyto pokyny.

  - Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.

  - Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení přihrádky pro vkládání papíru.

    Při této maximální kapacitě však nemusí být správné podávání papíru možné, a to v závislosti na typu papíru a podmínkách prostředí (při nízké nebo vysoké teplotě a vlhkosti). V takových případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu limitu přihrádky pro vkládání papíru.

  - Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.

  - Papír vkládejte tiskovou stranou NAHORU. Vyrovnejte stoh papíru podle pravé strany zadní přihrádky a posuňte vodítko papíru tak, aby se dotýkalo levého okraje stohu.

    Vkládání papíru

- Kontrola 2: Zkontrolujte, zda papír, na který tisknete, není příliš silný nebo zkroucený.

  Vkládání papíru

- Kontrola 3: Při vkládání obálek do tiskárny dodržujte tyto pokyny.

  - Při tisku na obálky se informujte v částiVkládání papíru; obálky připravte před tiskem.
    Jakmile máte obálky připravené, vložte je orientované na výšku. Obálky vložené na šířku se nezavedou správně.

  - Nastavte páčku tloušťky papíru vpravo.
    Vkládání papíru

- Kontrola 4: Odstraňte všechny cizí předměty ze zadní přihrádky.

- Kontrola 5: Vypněte tiskárnu, otevřete přední kryt a odstraňte cizí předmět.

  Nedotýkejte se součástí v tiskárně.

- Kontrola 6: Vyčistěte váleček podávání papíru.

  Běžná údržba

  poznámka

  - Čištěním se váleček opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě nutnosti.

Začátek stránky