الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > في حالة ظهور نتائج الطباعة بشكل باهت أو بألوان غير صحيحة > تنظيف رأس الطباعة

### تنظيف رأس الطباعة

قم بتنظيف رأس الطباعة عند اختفاء بعض السطور أو عند وجود خطوط بيضاء في نموذج فحص فتحات رأس الطباعة الذي تمت طباعته. تؤدي عملية التنظيف إلى إزالة انسداد فتحات رأس الطباعة واستعادة رأس الطباعة لحالته. تستهلك عملية تنظيف رأس الطباعة الحبر، لذلك قم بإجراء تنظيف رأس الطباعة عند الضرورة فقط.

عليك إعداد: ورقة من الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج.

إذا قمت بالنقر فوق التنظيف (Cleaning) الموجودة على مربع الحوار فحص النموذج (Pattern Check) الذي يظهر بعد طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة، تبدأ الطابعة بتنظيف رأس الطباعة. تأكد من تحميل ورقة الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي، ثم انتقل إلى الإجراء (3) في الخطوة 3.

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

راجع فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (أنظمة تشغيل Windows).

1. قم بتنظيف رأس الطباعة.

(1) انقر فوق علامة التبويب صيانة (Maintenance).

(2) انقر فوق التنظيف (Cleaning).

تبدأ الطابعة بتنظيف رأس الطباعة عندما يبدأ وميض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من تنظيف رأس الطباعة. تستغرق هذه العملية ما يقرب من دقيقة واحدة.

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern).

ستتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

1. قم بفحص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة المطبوع.

راجع تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

ملاحظة إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين، فقم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة. راجع التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

إذا قمت بالنقر فوق التنظيف (Cleaning) الموجودة على مربع الحوار فحص النموذج (Pattern Check) الذي يظهر بعد طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة، تبدأ الطابعة بتنظيف رأس الطباعة. تأكد من تحميل ورقة الورق العادي بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي، ثم انتقل إلى الإجراء (3) في الخطوة 3.

1. تأكد من تشغيل الطاقة ومن تحميل ورقة بحجم [A4] أو [Letter] في الدرج الخلفي.

قم بتحريك ذراع سُمك الورق إلى اليسار. راجع الجزء الأمامي.

1. افتح مربع الحوار الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (Canon IJ Printer Utility).

راجع فتح Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

1. قم بتنظيف رأس الطباعة.

(1) تأكد من تحديد التنظيف (Cleaning) في القائمة المنبثقة.

(2) انقر فوق التنظيف (Cleaning).

(3) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق موافق (OK).

تبدأ الطابعة بتنظيف رأس الطباعة عندما يبدأ وميض مصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من تنظيف رأس الطباعة. تستغرق هذه العملية ما يقرب من دقيقة واحدة.

ملاحظة يؤدي النقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) إلى عرض العناصر المطلوب فحصها قبل التنظيف.

(4) قم بتأكيد الرسالة المعروضة وانقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern).

تتم طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من طباعة نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

1. قم بفحص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة المطبوع.

راجع تفحُّص نموذج فحص فتحات رأس الطباعة.

ملاحظة إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين، فقم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة. راجع التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

أعلى الصفحة