Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas

# Membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas

Jika Penggulung Penyaluran Kertas kotor atau serpihan kertas menempel, kertas kemungkinan tidak akan disalurkan dengan baik. Apabila terjadi, bersihkan Penggulung Penyaluran Kertas. Membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas akan membuat penggulung menjadi aus, jadi lakukan prosedur ini hanya bila diperlukan.

Anda perlu mempersiapkan: tiga lembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan, dan keluarkan kertas dari Tatakan Belakang.

1. Buka kotak dialog properti pencetak.

Rujuk ke Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows).

1. Bersihkan Penggulung Penyaluran Kertas.

(1) Klik tab Perawatan.

(2) Klik Membersihkan Penggulung.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Penggulung Penyaluran Kertas akan berputar saat dibersihkan.

1. Pastikan bahwa Penggulung Penyaluran Kertas telah berhenti berputar. Saat pesan muncul, masukkan kertas.

Masukkan tiga lembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Kertas yang dimasukkan ke pencetak akan disalurkan ke dalam pencetak dan dikeluarkan lagi.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas.

1. Saat pesan penyelesaian muncul, klik OK.

Apabila masalah tidak teratasi, matikan pencetak, cabut steker listrik, kemudian seka Penggulung Penyaluran Kertas (A) yang terletak di sebelah kanan di dalam Tatakan Belakang dengan kapas basah atau sejenisnya. Putar penggulung secara manual ke arah yang ditunjuk tanda panah (B) saat membersihkannya. Jangan menyentuh penggulung dengan jari; putar dengan kapas basah. Apabila hal ini tidak mengatasi masalah, hubungi perwakilan servis Canon.

1. Pastikan bahwa daya dihidupkan, dan keluarkan kertas dari Tatakan Belakang.

1. Buka kotak dialog Canon IJ Printer Utility.

Rujuk ke Membuka Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Bersihkan Penggulung Penyaluran Kertas.

(1) Pastikan bahwa Cleaning telah dipilih di menu pop-up.

(2) Klik Membersihkan Penggulung.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Penggulung Penyaluran Kertas akan berputar saat dibersihkan.

1. Pastikan bahwa Penggulung Penyaluran Kertas telah berhenti berputar. Saat pesan muncul, masukkan kertas.

Masukkan tiga lembar kertas biasa ukuran A4 atau Letter ke Tatakan Belakang.

Setel Tuas Ketebalan kertas ke kiri. Rujuk ke Tampilan Depan.

1. Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Kertas yang dimasukkan ke pencetak akan disalurkan ke dalam pencetak dan dikeluarkan lagi.

Jangan melakukan operasi lainnya sampai pencetak menyelesaikan pembersihan.

Apabila masalah tidak teratasi, matikan pencetak, cabut steker listrik, kemudian seka Penggulung Penyaluran Kertas (A) yang terletak di sebelah kanan di dalam Tatakan Belakang dengan kapas basah atau sejenisnya. Putar penggulung secara manual ke arah yang ditunjuk tanda panah (B) saat membersihkannya. Jangan menyentuh penggulung dengan jari; putar dengan kapas basah. Apabila hal ini tidak mengatasi masalah, hubungi perwakilan servis Canon.

Halaman atas