Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş

# Kağıt Lekelenmiş/Yazdırılan Yüzey Çizilmiş

- Kontrol 1: Kağıt ve baskı kalitesi ayarlarını onayladınız mı?

  Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil

- Kontrol 2: Uygun türde kağıt kullanılıyor mu? Aşağıdakileri kontrol edin:

  - Yazdırmakta olduğunuz kağıdın yazdırma amacınıza olup olmadığını kontrol edin.

    Kağıt Yükleme

  - Kenarlıksız Yazdırma yaparken kullandığınız kağıdın bu işleme uygun olduğundan emin olun.

    Kullandığınız kağıt Kenarlıksız Yazdırma için uygun değilse kağıdın üst ve alt kenarlarında baskı kalitesi düşebilir.

    Yazdırma Alanı

- Kontrol 3: Kıvrıklığını giderdikten sonra kağıt yükleyin.

  - Düz Kağıt İçin

    Kağıdı ters çevirin ve diğer tarafına yazdırmak için yeniden yükleyin.

    Kağıdı Arka Tepsi üzerinde uzun süreli olarak bırakmak kağıdın kıvrılmasına sebep olabilir. Bu durumda kağıdı diğer yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Bu, sorunu çözebilir.

    Kullanılmamış kağıdı ambalajına geri koymanızı ve düz bir yüzeyde saklamanızı öneririz.

  - Diğer Kağıtlar İçin

    1. Yazdırılacak tarafı (A) yukarı bakacak şekilde yüklenen kağıdın üstüne kirlenmemesi veya yüzeyinin çizilmemesi için bir yaprak düz kağıt yükleyin.

    2. Kağıdı, aşağıda gösterildiği gibi kıvrılmanın aksi yönüne doğru rulo haline getirin.

    3. Kıvrılmış kağıdın yaklaşık 0,08 - 0,2 inç / 2 - 5 mm (B) yükseklikte olup olmadığını kontrol edin.

       Kıvrılmışken düzeltilen kağıtları tek tek yazdırmanızı öneriyoruz.

  not

  - Ortam türüne bağlı olarak kağıt kıvrılmamış olsa bile lekelenebilir veya düzgün beslenmeyebilir. Bu tür durumlarda, kağıdı yazdırmadan önce kağıdı kıvırmak için yukarıda açıklanan prosedürü izleyin. Bu baskı kalitesini arttırabilir.

- Kontrol 4: Yoğunluk yüksek olarak ayarlanmışsa yazıcı sürücüsünde Yoğunluk (Intensity) ayarını düşürün ve yeniden yazdırmayı deneyin.

  Yüksek yoğunlukta resimler yazdırmak için düz kağıt kullanıyorsanız, kağıt çok fazla mürekkep emip dalgalı bir görünüm kazanabilir; bu da kağıdın yıpranmasına neden olur.

  Yazıcı sürücüsünde Yoğunluk (Intensity) ayarını düşürün ve yeniden yazdırmayı deneyin.

  1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

     Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)

  2. Ana (Main) sayfasında Renk/Yoğunluk için el ile (Manual for Color/Intensity) ayarını seçin ve ardından Ayarla (Set) düğmesini tıklatın.

  3. Yoğunluğu ayarlamak için Renk Ayarlama (Color Adjustment) sayfasındaki Yoğunluk (Intensity) kaydırma çubuğunu sürükleyin.

  1. Yazdırma iletişim kutusunu açın.

     Sayfa Yapısı ve Yazdır İletişim Kutusunu Açma (Macintosh)

  2. Açılan menüde Renk Seçenekleri (Color Options) seçeneğini belirleyin.

  3. Yoğunluğu ayarlamak için Yoğunluk (Intensity) kaydırma çubuğunu sürükleyin.

- Kontrol 5: Önerilen yazdırma alanının dışına yazdırma yapılabilir mi?

  Yazdırma kağıdının önerilen yazdırma alanının dışına yazdırıyorsanız, kağıdın alt kenarına mürekkep bulaşabilir.

  Orijinal belgenizin boyutunu uygulama yazılımınızda yeniden ayarlayın.

  Yazdırma Alanı

- Kontrol 6: Kağıt Besleme Silindiri kirli mi?

  Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

  Düzenli Bakım

  not

  - Kağıt Besleme Silindirinin temizlenmesi silindirin aşınmasına neden olur; bu nedenle bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda yapın.

- Kontrol 7: Yazıcının içi kirli mi?

  Çift taraflı yazdırma yaparken yazıcının iç taraf mürekkeple lekelenebilir ve çıktıların kirlenmesine sebep olabilir.

  Yazıcının içini temizlemek için Alt Plaka Temizleme işlemi yapın.

  Yazıcının İçini Temizleme

  not

  - Yazıcının içine mürekkep bulaşmasını engellemek için, kağıt boyutunu doğru ayarlayın.

- Kontrol 8: Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time) ayarını artırın.

  Böylece yazdırılan yüzeyin kuruması için daha fazla beklenir; kağıdın kirlenmesi ve çizilmesi engellenir.

  1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

  2. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

     Yazıcı özellikleri İletişim Kutusunu Açma (Windows)

  3. Bakım (Maintenance) sekmesini ve ardından Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini tıklatın.

  4. Bekleme süresini ayarlamak için Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time) kaydırma çubuğunu sürükleyin ve ardından Gönder (Send) düğmesini tıklatın.

  5. Mesajı onaylayın ve OK düğmesini tıklatın.

  1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

  2. Canon IJ Printer Utility uygulamasını açın.

     Canon IJ Printer Utility Uygulamasını Açma (Macintosh)

  3. Açılan menüde Özel Ayarlar (Custom Settings) seçeneğini belirleyin.

  4. Bekleme süresini ayarlamak için Mürekkep Kuruma Bekleme Süresi (Ink Drying Wait Time) kaydırma çubuğunu sürükleyin ve ardından Gönder (Send) düğmesini tıklatın.

  5. Mesajı onaylayın ve OK düğmesini tıklatın.

- Kontrol 9: Kağıt Kalınlığı Kolunun ayarını değiştirin.

  Yazdırdığınız kağıdın türüne göre Kağıt Kalınlığı Kolunun konumunu ayarlayın.

  Bkz. Kağıt Yükleme.

  Yazdırma içeriğine bağlı olarak kolu sola ayarlamanız gereken kağıt türlerinde bile yazdırma yüzeyi çizilebilir veya kağıdın köşeleri veya kenarları kirlenebilir. Bu durumda Kağıt Kalınlığı Kolunu sağa ayarlayın.

  * Yazdırmayı bitirdiğinizde Kağıt Kalınlığı Kolunu sola doğru sıfırlayın. Kol yeniden sol tarafa ayarlanmazsa yazıcı kafası ile yüklenen kağıt arasındaki daha geniş boşluktan dolayı yazıcının iç tarafının kirlenmesi daha muhtemeldir. Ayrıca bu durum baskı kalitesini de düşürebilir.

  not

  - Kağıdın köşeleri veya kenarları lekelenmişse Kapı Kalınlığı Kolu sağa ayarlanmış şekilde yazdırmayı deneyin.

- Kontrol 10: Kağıt diğer yüklü kağıtlar tarafından çizilmiş mi?

  Ortam türüne bağlı olarak Arka tepsiden besleme yaparken kağıt diğer yüklü kağıtlar yüzünden çizilebilir. Bu durumda sayfaları teker teker yükleyin.

Sayfa başına dön