الدليل المتقدم > الصيانة > تنفيذ الصيانة من جهاز كمبيوتر > تنظيف رؤوس الطباعة

# تنظيف رؤوس الطباعة

تتيح لك وظيفة تنظيف رأس الطباعة إزالة أي انسداد في فتحات رأس الطباعة. قم بإجراء عملية تنظيف رأس الطباعة إذا كانت الطباعة باهتة أو عند فشل الطباعة بلون معين، حتى لو كان الحبر كافيًا.

يوضح الإجراء التالي كيفية تنظيف رؤوس الطباعة:

## التنظيف

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، ثم انقر فوق الخيار التنظيف (Cleaning) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance).

   تبدأ عملية تنظيف رأس الطباعة.

3. استكمال التظيف

   انقر فوق موافق (OK) عند ظهور رسالة التأكيد.
   بعد ذلك، يتم فتح مربع الحوار فحص فتحات رأس الطباعة (Nozzle Check).

4. فحص النتائج

   للتأكد من تحسن جودة الطباعة، انقر فوق طباعة نموذج فحص (Print Check Pattern). لإلغاء عملية الفحص، انقر فوق إلغاء (Cancel).

   إذا لم يكف التنظيف مرة واحدة لحل مشكلة رأس الطباعة، فقم بالتنظيف مرة ثانية.

## التنظيف الشامل

تعتبر عملية التنظيف الشامل (Deep Cleaning) أكثر دقة من عملية التنظيف (Cleaning) العادي. قم بإجراء التنظيف الشامل إذا استمرت مشكلة رأس الطباعة بعد إجراء عملية التنظيف العادية مرتين.

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. انقر فوق التنظيف الشامل (Deep Cleaning) في علامة التبويب الصيانة (Maintenance)

   يتم فتح مربع الحوار التنظيف الشامل (Deep Cleaning). اتبع الإرشادات الموضحة في مربع الحوار.
   انقر فوق عناصر الفحص الأولي (Initial Check Items) لعرض العناصر التي تريد فحصها قبل إجراء التنظيف الشامل (Deep Cleaning).

3. تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، ثم انقر فوق تنفيذ (Execute).

   انقر فوق موافق (OK) عند ظهور رسالة التأكيد.

   تبدأ عملية التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

هام

- يستهلك التنظيف (Cleaning) قدرًا ضئيلاً من الحبر. أما التنظيف الشامل (Deep Cleaning) فيستهلك مقدارًا أكبر من الحبر المستخدم في التنظيف (Cleaning) العادي.
  وبالتالي، يؤدي تنظيف رأس الطباعة بصورة متكررة إلى استهلاك مخزون الحبر بالطابعة سريعًا. ولذا، يجب القيام بعمليات التنظيف عند الضرورة فقط.

ملاحظة

- إذا لم يكن هناك أية علامات تحسن بعد إجراء التنظيف الشامل (Deep Cleaning)، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم حاول مرة أخرى. وإذا لم تظهر أي علامة تحسن مع ذلك؛ فربما نفد الحبر. لمزيد من التفاصيل حول إجراء علاج المشكلة الواجب اتخاذه، راجع "الجهاز يتحرك ولكن دون خروج الحبر".

## موضوع ذو صلة

فحص فتحات رأس الطباعة

أعلى الصفحة