Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Alignement de la tête d'impression

### Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression sont irréguliers, vous devez régler la position de la tête d'impression.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows).

1. Imprimez le motif d'alignement de la tête d'impression.

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Alignement tête d'impression.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours. L'impression dure environ 3 minutes.

(4) Une fois le motif ci-dessous imprimé, assurez-vous qu'il est correct et cliquez sur Oui.

1. Ajustez la position de la tête d'impression.

(1) Examinez le résultat et sélectionnez le numéro de motif dans la colonne A qui comporte le moins de traces blanches.

Remarque Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traces blanches verticales les moins visibles.

(A) Traînées blanches verticales moins visibles

(B) Traînées blanches verticales visibles

(C) Traînées blanches horizontales moins visibles

(D) Traînées blanches horizontales visibles

(2) Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de sélectionner le numéro de motif pour la colonne L, puis cliquez sur OK..

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprimez le motif d'alignement de la tête d'impression.

(1) Sélectionnez Impression test dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Alignement tête d'impression.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

Le motif d'alignement de la tête d'impression est imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours. L'impression dure environ 3 minutes.

1. Ajustez la position de la tête d'impression.

(1) Examinez le résultat et sélectionnez le numéro de motif dans la colonne A qui comporte le moins de traces blanches.

Remarque Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traces blanches verticales les moins visibles.

(A) Traînées blanches verticales moins visibles

(B) Traînées blanches verticales visibles

(C) Traînées blanches horizontales moins visibles

(D) Traînées blanches horizontales visibles

(2) Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de sélectionner le numéro de motif pour la colonne L, puis cliquez sur Envoyer..

Haut de la page