Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Lampu Alarm Berkedip Oranye

# Lampu Alarm Berkedip Oranye

Saat terjadi kesalahan pencetak, lampu Alarm berkedip oranye seperti ditampilkan di bawah ini. Jumlah kedipan menunjukkan jenis kesalahan yang terjadi. Hitung jumlah kedipan dan lakukan tindakan yang tepat untuk mengoreksi kesalahan.

(A) Perhatikan jumlah kedipan

(B) Berkedip berulang-ulang

Jumlah kedipan/Sebab | Tindakan
--- | ---
Dua kedipan: Pencetak kehabisan kertas. /Kertas tidak tersalurkan. | Isi ulang kertas pada Tatakan Belakang dan tekan tombol RESUME/CANCEL .
Tiga kedipan: Kertas macet. | Kertas mungkin macet. Ambil kertas yang macet, isi ulang kertas dalam pencetak dengan benar, kemudian tekan tombol RESUME/CANCEL . Kertas Macet
Empat kedipan: Tinta telah habis. | Tinta telah habis. Ganti kartrij tinta dan tutup penutupnya. Jika pencetakan sedang berlangsung dan Anda ingin melanjutkan pencetakan, tekan tombol [RESUME/CANCEL] selama sekurangnya 5 detik dengan kartrij tinta terpasang. Kemudian pencetakan dapat dilanjutkan kembali dalam kondisi tinta habis.

Fungsi untuk mendeteksi level sisa tinta akan didisfungsikan.

Ganti kartrij tinta yang kosong segera setelah mencetak. Kualitas hasil cetakan tidak memuaskan, jika pencetakan dilanjutkan dalam kondisi tinta habis.

Lima kedipan: Kartrij FINE tidak dapat dikenali. | Kartrij FINE mungkin belum terpasang dengan benar atau mungkin tidak kompatibel dengan pencetak ini. Buka Penutup Depan dan pasang Kartrij FINE dengan benar atau pasang yang kompatibel dengan pencetak ini. Apabila masalah belum teratasi, Kartrij FINE mungkin bermasalah. Dalam hal ini, hubungi perwakilan layanan Canon.
Tujuh kedipan: Kartrij FINE tidak dipasang dalam posisi yang benar. | Pastikan bahwa setiap Kartrij FINE terpasang dalam posisi yang benar. Perawatan Rutin
Delapan kedipan Penyerap tinta sudah hampir penuh. | Penyerap tinta telah penuh. Pencetak memiliki penyerap tinta yang telah terpasang untuk menahan tinta yang digunakan selama Pembersihan Kepala Cetak. Tekan tombol RESUME/CANCEL untuk membatalkan kesalahan sehingga Anda dapat melanjutkan pencetakan. Sebelum penyerap tinta menjadi benar-benar penuh, hubungi perwakilan Layanan Canon. (Anda perlu mengganti bagian tertentu dari pencetak.)
Empat Belas kedipan: Kartrij FINE tidak dapat dikenali. | Kartrij FINE mungkin tidak kompatibel dengan pencetak ini. Pasang Kartrij FINE yang sesuai. Perawatan Rutin
Lima Belas kedipan: Kartrij FINE tidak dapat dikenali. | Kartrij FINE mungkin belum terpasang dengan benar atau mungkin tidak kompatibel dengan pencetak ini. Pasang Kartrij FINE yang sesuai. Perawatan Rutin
Enam Belas kedipan: Level tinta tidak terdeteksi. | Tinta mungkin telah habis. Fungsi untuk mendeteksi level sisa tinta akan didisfungsikan karena level tinta tidak dapat dideteksi dengan benar. Jika Anda ingin melanjutkan pencetakan tanpa fungsi ini, tekan tombol [RESUME/CANCEL] selama sekurangnya 5 detik.

Canon menganjurkan untuk menggunakan kartrij Canon asli yang baru guna mendapatkan kualitas yang optimum.

Harap diketahui bahwa Canon tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau masalah yang disebabkan oleh perlanjutan pencetakan dalam kondisi tinta habis.

Halaman atas