الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > استبدال خرطوشة FINE > إجراء الاستبدال

### إجراء الاستبدال‏

عند نفاد الحبر من خراطيش FINE، اتبع الإجراءات أدناه لاستبدالها.

هام التعامل مع خراطيش FINE لا تلمس الموصلات الكهربائية (A) أو فتحات رأس الطباعة (B) الموجودة في خرطوشة ‏FINE‏. قد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح إذا قمت بلمس هذه المكونات. للحفاظ على جودة الطباعة المثلى، نوصي باستخدام خراطيش ‏FINE المحددة من إنتاج Canon.
ونوصي بعدم إعادة ملء الخراطيش.

عند إزالة خرطوشة FINE، استبدلها بأخرى على الفور. ولا تترك الطابعة بدون خرطوشة FINE.

استبدل الخراطيش الفارغة بأخرى جديدة. إذا قمت بإدخال خراطيش FINE قد تمت إزالتها من قبل، فقد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح كنتيجة لبعض العوامل مثل انسداد فتحات رأس الطباعة.
علاوة على ذلك، باستخدام مثل هذه الخراطيش، قد لا يظهر تحذير انخفاض مستوى الحبر بشكل صحيح.

للحفاظ على جودة الطباعة المثلى، نوصي بتركيب خراطيش FINE في الطابعة خلال التاريخ المُشار إليه على العبوة. استنفد أيضًا خراطيش FINE خلال ستة أشهر من تاريخ التركيب (نوصي بتدوين التاريخ عند تركيب هذه الخراطيش).

ملاحظة في حالة نفاد الحبر من خراطيش FINE، يمكنك الطباعة باستخدام خرطوشة FINE بحبر ملون أو أسود، وفقًا للخرطوشة التي تحتوي على حبر متبقٍ، ولذلك لفترة وجيزة. ومع ذلك قد تنخفض جودة الطباعة مقارنة بالطباعة باستخدام كلا الخرطوشتين. نوصي باستخدام خراطيش FINE جديدة لتحقيق مستويات جودة مثالية.

حتى في حالة الطباعة بحبر واحد، قم بالطباعة مع ترك خرطوشة FINE الفارغة مركَّبة. في حالة عدم تركيب أيٍ من خراطيش FINE للحبر الملون أو الأسود، يحدث خطأ ولا تستطيع الطابعة القيام بالطباعة.

للحصول على معلومات حول كيفية تهيئة هذا الإعداد، راجع الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

قد يُستهلك الحبر الملون حتى عند تحديد طباعة مستند أبيض-وأسود أو تحديد الطباعة بالأبيض والأسود.

ويُستهلك أيضًا كل الحبر عند تنظيف رأس الطباعة أو التنظيف الشامل لرأس الطباعة، وهو ضروري للحفاظ على أداء الطابعة. عند نفاد الحبر، استبدل خرطوشة FINE بخرطوشة جديدة على الفور.

1. تأكد من تشغيل الطاقة وافتح الغطاء الأمامي.

يتحرك حامل خرطوشة ‏FINE‏ إلى موضع الاستبدال.

تنبيه لا تمسك حامل خرطوشة FINE لإيقافه أو تحريكه بقوة. لا تلمس الأجزاء المعدنية أو الأجزاء الأخرى الموجودة داخل الطابعة.

هام عند ترك الغطاء الأمامي مفتوحًا لأكثر من 10 دقائق، يتحرك حامل خرطوشة FINE إلى اليمين. في هذه الحالة، أغلق الغطاء الأمامي ثم أعد فتحه.

1. قم بإزالة خرطوشة FINE الفارغة.

(1) اضغط على خرطوشة FINE.

(2) قم بإزالة خرطوشة FINE.

هام تعامل مع خراطيش FINE بعناية لتجنب اتساخ ملابسك أو المنطقة المحيطة. تخلص من خراطيش FINE الفارغة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها فيما يتعلق بالتخلص من المواد المستهلكة.

1. تجهيز خرطوشة FINE الجديدة.

قم بإخراج خرطوشة FINE الجديدة من عبوتها ثم قم بإزالة الشريط الواقي البرتقالي (أ) برفق.

هام قد يتسرب الحبر ويؤدي إلى اتساخ يديك أو المنطقة المحيطة، عند رج خرطوشة FINE. تعامل مع خراطيش FINE برفق. احرص على عدم اتساخ يديك أو المنطقة المحيطة بالحبر الموجود على الشريط الواقي الذي تمت إزالته. لا تحاول إعادة وضع الشريط الواقي مرة أخرى بعد إزالته. وتخلص منه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها فيما يتعلق بالتخلص من المواد المستهلكة.

لا تلمس الموصلات الكهربائية أو فتحات رأس الطباعة الموجودة في خرطوشة ‏FINE‏. قد لا تقوم الطابعة بالطباعة بشكل صحيح إذا قمت بلمس هذا الجزء.

1. قم بتركيب خرطوشة ‏FINE‏.

(1) قم بإدخال خرطوشة FINE جديدة بالكامل داخل الفتحة المناسبة.

يجب تركيب خرطوشة ‏FINE‏ للحبر الأسود في الفتحة اليسرى (ب) ويجب تركيب خرطوشة ‏FINE‏ للحبر الملون في الفتحة اليمنى (ج).

(2) ادفع خرطوشة FINE حتى تسمع صوت طقطقة وتستقر في مكانها.

هام لا تستطيع الطابعة القيام بالطباعة ما لم يتم تركيب خرطوشتي FINE للحبر الأسود والملون كليهما. تأكد من تركيب خرطوشتي FINE‏ كليهما.

1. أغلق الغطاء الأمامي.

ملاحظة إذا كان المصباح [Alarm] (تنبيه) ما يزال يومض باللون البرتقالي بعد إغلاق الغطاء الأمامي، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم. عندما تبدأ عملية الطباعة بعد استبدال خرطوشة FINE، تبدأ الطابعة في تنظيف رأس الطباعة تلقائيًا. لا تقم بإجراء أية عمليات أخرى حتى تنتهي الطابعة من تنظيف رأس الطباعة. يومض المصباح [Power] (الطاقة) باللون الأخضر أثناء عملية التنظيف.

في حالة عدم محاذاة الخطوط المسطرة التي تمت طباعتها أو لم تتم محاذاة رأس الطباعة بشكل صحيح، قم بمحاذاة موضع رأس الطباعة.
راجع محاذاة رأس الطباعة.

أعلى الصفحة