Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme

# Yazıcı Kafası Püskürtme Uçlarını Denetleme

Püskürtme ucu denetleme işlevi püskürtme ucu denetim deseni yazdırarak yazıcı kafalarının düzgün çalışıp çalışmadığını denetlemenize olanak tanır. Çıktı soluklaşıyorsa veya belirli bir renk yazdırılamıyorsa deseni yazdırın.

Püskürtme ucu denetimi deseninin yazdırılması yordamı aşağıdaki gibidir:

## Püskürtme Ucu Denetimi

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Püskürtme Ucu Denetimi'ni (Nozzle Check) tıklatın

   Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) iletişim kutusu açılır.
   Denetim desenini yazdırmadan önce denetlemeniz gereken öğelerin listesini görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

3. Yazıcıya kağıt yükleyin.

   Kağıt kalınlığı kolunu sola getirin ve arka tepsiye A4 veya Letter boyutunda bir düz kağıt yerleştirin.

4. Püskürtme ucu denetim deseni yazdırın

   Yazıcının açık olduğundan emin olun ve ardından Yazdırma Denetim Deseni'ni (Print Check Pattern) tıklatın.
   Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılır.

   Onay iletisi görüntülendiğinde OK öğesini tıklatın.
   Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu açılır.

5. Yazdırma sonucunu kontrol edin

   Yazdırma sonucunu kontrol edin. Yazdırma sonucu normalse Çıkış'ı (Exit) tıklatın.
   Yazdırma sonucu lekeliyse veya yazdırılmamış herhangi bir bölüm varsa, yazıcı kafasını temizlemek için Temizleme'yi (Cleaning) tıklatın.

## İlgili Konu

Yazıcı Kafalarını Temizleme

Sayfa başına dön