## Pokud kontrolka tiskárny po rozsvícení zeleně (nebo modře) několikrát oranžově zabliká,
došlo k zotavitelné chybě.

| Blikání |  | Blikání

Zjistěte počet oranžových bliknutí a vyhledejte příslušné informace v příručce k tiskárně.

## Pokud kontrolka tiskárny bliká střídavě oranžově a zeleně (nebo modře),
došlo k chybě, která vyžaduje servis.

Střídavé blikání oranžově a zeleně (nebo modře)

Došlo k chybě, která může vyžadovat servisní zásah.
Odpojte kabel připojující tiskárnu k počítači, vypněte tiskárnu a pak odpojte napájecí kabel. Po chvíli tiskárnu zapněte.
Pokud chyba potrvá, obraťte se na dodavatele nebo na středisko péče o zákazníky.