高级指南 故障排除

目录 > 日常维护 > 打印变得暗淡或颜色不正确时 > 对齐打印头

### 对齐打印头

如果规则的线条打印后没有对齐或打印效果不均匀，请调整打印头位置。

需要准备：一张A4或Letter尺寸的普通纸

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开打印机属性对话框。

请参见打开打印机属性对话框(Windows)。

1. 打印打印头对齐图案。

(1) 单击维护选项卡。

(2) 单击打印头对齐。

(3) 确认显示的信息，并单击确定。

将打印打印头对齐图案。 请勿在打印过程中打开前盖。 完成打印大约需要3分钟。

(4) 打印以下图案后，确保图案正确打印，然后单击是。

1. 调整打印头位置。

(1) 查看打印输出并在A列中选择条纹最不显著的图案编号。

注释 如果难以选择最佳图案，请选择产生最不显著白色条纹的设置。

(A) 竖直白色条纹不显著

(B) 竖直白色条纹显著

(C) 水平白色条纹不显著

(D) 水平白色条纹显著

(2) 重复此步骤，直至完成在L列中选择图案的编号，然后单击确定。

(3) 确认显示的信息，并单击确定。

1. 确保电源已开启，并在后端托盘中装入一张A4或Letter尺寸的普通纸。

将纸张厚度杆置于左侧。 请参见前视图。

1. 打开Canon IJ打印机实用程序(Canon IJ Printer Utility)对话框。

请参见打开Canon IJ打印机实用程序(Macintosh)。

1. 打印打印头对齐图案。

(1) 在弹出菜单中选择测试打印。

(2) 单击打印头对齐。

(3) 确认显示的信息，并单击好。

将打印打印头对齐图案。 请勿在打印过程中打开前盖。 完成打印大约需要3分钟。

1. 调整打印头位置。

(1) 查看打印输出并在A列中选择条纹最不显著的图案编号。

注释 如果难以选择最佳图案，请选择产生最不显著白色条纹的设置。

(A) 竖直白色条纹不显著

(B) 竖直白色条纹显著

(C) 水平白色条纹不显著

(D) 水平白色条纹显著

(2) 重复此步骤，直至完成在L列中选择图案的编号，然后单击发送。

页首