Guia de Impressão > Solução de Problemas > A Impressão Não É Iniciada

# A Impressão Não É Iniciada

- Verificação 1: Verifique se o plugue de alimentação está firmemente preso e ligue a impressora.

  Quando o indicador luminoso Alimentação (Power) está piscando em verde, a impressora está sendo inicializada. Aguarde até que o indicador luminoso Alimentação (Power) pare de piscar e fique permanentemente acesso em verde.

  Nota

  - A impressão de uma grande quantidade de dados, como fotos ou gráficos, pode levar mais tempo para ser iniciada. Quando o indicador luminoso Alimentação (Power) está piscando em verde, o computador está processando os dados e enviando-os à impressora. Aguarde o início da impressão.

- Verificação 2: Verifique se o cabo USB está firmemente conectado à impressora e ao computador e verifique o seguinte:

  - Se estiver utilizando um dispositivo de apoio, como um hub USB, desconecte-o, conecte a impressora diretamente ao computador e tente imprimir novamente. Se a impressão for iniciada normalmente, o problema será no dispositivo de apoio. Consulte o revendedor do dispositivo de apoio para obter detalhes.

  - Também pode haver um problema no cabo USB. Substitua o cabo USB e tente imprimir novamente.

- Verificação 3: Reinicie o computador.

  Se houver algum trabalho de impressão desnecessário, exclua-o.

  Excluindo os Trabalhos de Impressão Indesejados

- Verificação 4: Verifique se o nome da sua impressora está selecionado na caixa de diálogo Imprimir (Print).

  A impressora não imprimirá corretamente se você estiver usando um driver de uma impressora diferente.

  NoWindows, verifique se o nome da sua impressora está selecionado na caixa de diálogo Imprimir (Print).

  No Macintosh, verifique se o nome da impressora está selecionado em Impressora (Printer) na caixa de diálogo Print (Imprimir).

  Nota

  - Para selecionar sua máquina como a impressora padrão, selecione Configurar como Impressora Padrão (Set as Default Printer) (Windows), Impressora Padrão (Default Printer) ou Tornar padrão (Make Default) (Macintosh).

- Verificação 5: Configure corretamente a porta da impressora.

  Configure "USBnnn" (em que "n" é um número) como a porta da impressora.

  1. Efetue logon em uma conta de usuário com privilégio de administrador.

  2. Clique em Painel de Controle (Control Panel) e, em seguida, em Impressora (Printer), sob Hardware e Som (Hardware and Sound).

     No Windows XP, clique em Painel de Controle (Control Panel), Impressoras e Outro Hardware (Printers and Other Hardware) e em Impressoras e Aparelhos de Fax (Printers and Faxes).

     No Windows 2000, clique em Painel de Controle (Control Panel) e em Impressoras (Printers).

  3. Clique com o botão direito no ícone XXX da Canon (Canon XXX) e selecione Propriedades (Properties).

  4. Clique na guia Portas (Ports) para confirmar as configurações da porta.

     Certifique-se de que a porta denominada USBnnn (em que "n" é um número) com XXX da Canon (Canon XXX) aparecendo na coluna Impressora (Printer) esteja selecionada para Imprimir na(s) porta(s) a seguir (Print to the following port(s)).

     Se a configuração estiver incorreta, reinstale o driver da impressora ou altere a porta da impressora para a porta correta.

Topo da página