進階指南 > 疑難排解 > 墨盒(FINE Cartridge)固定座未移到更換位置

# 墨盒(FINE Cartridge)固定座未移到更換位置

- 檢查1：電源指示燈是否熄滅？

  檢查電源指示燈是否亮起綠色。

  電源開啟時，墨盒(FINE Cartridge)固定座才會移動。 若電源指示燈熄滅，請關閉前蓋並開啟印表機。

  電源指示燈閃爍綠色時，印表機正在進行最初設定。 請等待至電源指示燈停止閃爍並持續亮起綠色，然後再次開啟前蓋。

- 檢查2：警告指示燈是否閃爍？

  關閉前蓋，確認警告指示燈閃爍的次數，採取適當的操作清除錯誤，然後重新開啟前蓋。 關於如何清除錯誤的詳細資訊，請參閱警告指示燈閃爍橙色。

- 檢查3：前蓋是否已開啟10分鐘或更長時間？

  若前蓋開啟超過10分鐘，墨盒(FINE Cartridge)固定座將會移至右側，以避免列印頭乾涸。 關閉並重新開啟前蓋，使墨盒(FINE Cartridge)固定座返回左側。

- 檢查4：印表機是否已長時間連續列印？

  關閉前蓋，等待一段時間，然後重新開啟前蓋。

  若印表機已長時間連續列印，列印頭將會過熱，印表機會臨時停止列印以保護列印頭。

注釋

- 列印過程中開啟前蓋將使墨盒(FINE Cartridge)固定座移至右側。 關閉前蓋，並在列印完成後重新開啟前蓋。

頁首