進階指南 > 疑難排解 > 列印效果未如理想 > 無列印結果/列印模糊不清/顏色錯誤/白色條紋

# 無列印結果/列印模糊不清/顏色錯誤/白色條紋

- 檢查1：是否確認了紙張和列印品質設定？

  列印效果未如理想

- 檢查2：墨盒(FINE Cartridge)是否正確安裝？

  取出墨盒(FINE Cartridge)，然後重新安裝。 重新安裝墨盒(FINE Cartridge)可能會改善列印效果。

  另外，請檢查保護膠帶(A)是否已取下。

- 檢查3：列印噴嘴檢查圖案並執行諸如列印頭清潔等必要的維護操作。

  列印噴嘴檢查圖案以確認列印頭噴嘴是否正確地噴出墨水。

  關於噴嘴檢查圖案列印、列印頭清潔和列印頭深度清潔的資料，請參閱日常維護。

  - 若噴嘴檢查圖案列印不正確：

    執行列印頭清潔後，列印並檢查噴嘴檢查圖案。

  - 若執行兩次列印頭清潔後問題仍未解決：

    執行列印頭深度清潔。

    若執行列印頭深度清潔後問題仍未解決，請重新嘗試執行列印頭深度清潔。

  - 若執行兩次列印頭深度清潔後問題仍未解決：

    墨水可能用盡。 更換墨盒(FINE Cartridge)。

- 檢查4：墨盒(FINE Cartridge)中墨水用盡時，請更換新的墨盒。

- 檢查5：使用單列印面的紙張時，確保紙張載入時可列印面向上。

  在此類紙張錯誤的一面列印可能導致列印不清晰或列印品質降低。

  關於可列印面的詳細資訊，請參閱紙張附帶的說明手冊。

- 檢查6：變更紙張厚度調整桿設定。

  根據列印的紙張類型調整紙張厚度調整桿的位置。

  請參閱載入紙張。

  根據列印內容，即便是需要將調整桿置於左側的紙張類型，列印面也可能會刮傷，或者紙張的四角或邊緣可能出現污跡。 在此情況下，將紙張厚度調整桿置於右側。

  * 完成列印後將紙張厚度調整桿重新置於左側。 若未將調整桿重新置於左側，由於列印頭和載入紙張間的距離變寬，印表機內部更容易髒污。 這也可能降低列印品質。

  注釋

  - 若紙張的四角或邊緣出現污跡，請嘗試將紙張厚度調整桿置於右側進行列印。

頁首