Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum

# Yazıcı Sürücüsünü Kuramıyorum

- Kurulum CD-ROM’u bilgisayarınızın disk sürücüsüne yerleştirildiğinde de yükleme işlemi başlamıyorsa:

  Aşağıdaki yordama uyarak yüklemeye başlayın.

  1. Başlat (Start) ve ardından Bilgisayar (Computer) öğesini tıklatın.

     Windows XP'de, Başlat (Start) ve ardından Bilgisayarım (My Computer) öğesini tıklatın.

     Windows 2000'de, masaüstündeki Bilgisayarım (My Computer) simgesini çift tıklatın.

  2. Görüntülenen pencerede CD-ROM simgesini çift tıklatın.

     CD-ROM'un içeriği görüntülenirse, MSETUP4.EXE'yi çift tıklatın.

  Yüklemeyi başlatmak için masaüstünüzdeki CD-ROM simgesini çift tıklatın.

  not

  - CD-ROM simgesi görüntülenmiyorsa, aşağıdaki işlemleri deneyin:

    - CD-ROM'u bilgisayarınızdan çıkarın ve tekrar takın.

    - Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  - Simge hala görünmüyorsa, farklı diskler deneyip simgenin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Diğer diskler görüntüleniyorsa, Kurulum CD-ROM'u ile ilgili bir sorun vardır. Bu durumda, Canon servis temsilcinize başvurun.

- Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranından ileriye geçemiyorsanız:

  Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranından ileriye geçemiyorsanız, USB kablosunun yazıcının USB bağlantı noktasına tam olarak takıldığından ve bilgisayara bağlı olduğundan emin olun ve ardından yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

  not

  - Windows Vista'da, kullandığınız bilgisayara bağlı olarak "Yazıcı algılanmadı. Bağlantıyı kontrol edin." ("The printer is not detected. Check the connection.") mesajı görüntülenebilir. Bu durumda bir süre bekleyin. Hala bir sonraki adıma ilerleyemiyorsanız, yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

  1. Yazıcı Bağlantısı (Printer Connection) ekranında İptal’i (Cancel) tıklatın .

  2. Yükleme Hatası (Installation Failure) ekranında Yeniden Başlat’ı (Start Over) tıklatın .

  3. Çıkan bir sonraki ekranda Geri’yi (Back) tıklatın.

  4. PIXMA XXXekranında Çıkış’ı (Exit) tıklattıktan sonra, CD-ROM'u çıkarın.

  5. Yazıcıyı kapatın.

  6. Bilgisayarı yeniden başlatın.

  7. Hiçbir uygulama yazılımının çalışmadığından emin olun.

  8. Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek için kurulum kılavuzunuzda açıklanan yordamı izleyin.

- Diğer durumlarda:

  Düzgün yüklemek için kurulum kılavuzunda açıklanan yordamı izleyin.

  Yazıcı sürücüsü düzgün yüklenmemişse, yazılım sürücüsünü kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından yazılım sürücüsünü yeniden yükleyin.

  Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma

  Yazılım sürücüsünü yeniden yüklerseniz, Kurulum CD-ROM’u üzerinde Özel Kurulum’u (Custom Install) seçin.

  not

  - Yükleyici bir Windows hatası nedeniyle işlemi sonlandırmak zorunda kalmışsa, sistem doğru çalışmıyor olabilir ve sürücüyü yüklemeniz mümkün olmayabilir. Yeniden yüklemeden önce bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Sayfa başına dön