คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > วิธีการพิมพ์แบบต่างๆ > การพิมพ์โปสเตอร์

# การพิมพ์โปสเตอร์

ฟังก์ชันการพิมพ์โปสเตอร์ช่วยให้คุณขยายข้อมูลภาพที่จะพิมพ์ แล้วแบ่งข้อมูลที่ขยายแล้วนั้นออกเป็นหลายๆ หน้า จากนั้นจึงทำการพิมพ์หน้ากระดาษเหล่านี้โดยการแยกพิมพ์ลงบนกระดาษแต่ละแผ่น เมื่อนำหน้าเหล่านี้มาเรียงต่อเข้าด้วยกัน ก็จะประกอบกันเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างเช่นโปสเตอร์

ขั้นตอนในการดำเนินการพิมพ์โปสเตอร์มีดังต่อไปนี้

## การตั้งค่าการพิมพ์โปสเตอร์

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ตั้งค่าการพิมพ์โปสเตอร์

   เลือก การพิมพ์โปสเตอร์ จากลิสต์ เค้าโครงหน้า บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   การตั้งค่าปัจุบันถูกแสดงอยู่ในตัวอย่างการตั้งค่าซึ่งที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

3. เลือกขนาดกระดาษที่พิมพ์

   เลือกขนาดของกระดาษที่พิมพ์จากลิสต์ ขนาดกระดาษเครื่องพิมพ์
   ขณะนี้ คุณได้ตั้งค่าการพิมพ์โปสเตอร์ขนาด 2 คูณ 2 หน้าเสร็จ

4. ตั้งค่าจำนวนการแบ่งรูปภาพและกระดาษที่จะพิมพ์

   หากจำเป็น คลิก กำหนด... กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ในไดอะล็อกบ็อกซ์ การพิมพ์โปสเตอร์ แล้วคลิก ตกลง

   การแบ่งรูปภาพ

     เลือกจำนวนการแบ่งกระดาษ (แนวตั้ง x แนวนอน) จากลิสต์ 'การแบ่งรูปภาพ' ในขณะที่จำนวนการแบ่งเพิ่มขึ้น จำนวนแผ่นกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และทำให้คุณสามารถทำโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอีกด้วย

   พิมพ์ 'ตัด/แปะ' ในบริเวณขอบ

     ไม่ต้องการให้มีคำว่า 'ตัด' และ 'แปะ' ลบเครื่องหมายออกจากเช็คบ็อกซ์นี้

     ข้อสำคัญ

     - คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 64-bit ถูกใช้อยู่

   พิมพ์เส้น 'ตัด/แปะ' ในบริเวณขอบ

     ไม่ต้องการให้มีเส้น 'ตัด' และ 'แปะ' ลบเครื่องหมายออกจากเช็คบ็อกซ์นี้

   หน้า

     เพื่อพิมพ์อีกหน้าที่ระบุไว้เท่านั้น ป้อนหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ถ้าต้องการพิมพ์หน้าหลายหน้า ให้ระบุโดยการแบ่งหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือป้อนเครื่องหมายขีดสั้นๆ ระหว่างหมายเลขหน้า

     หมายเหตุ

     - คุณสามารถระบุช่วงการพิมพ์โดยการคลิกหน้าในภาพตัวอย่าง

5. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ เอกสารจะถูกแบ่งออกได้เป็นหลายหน้าระหว่างการพิมพ์
   เมื่อหน้ากระดาษทั้งหมดของโปสเตอร์ได้รับการพิมพ์ออกมาแล้ว ให้เรียงหน้ากระดาษเข้าด้วยกันเป็นโปสเตอร์

## การพิมพ์หน้าที่ระบุไว้เท่านั้น

ในกรณีที่ปริมาณหมึกเริ่มจางหรือใกล้จะหมดในขณะที่พิมพ์ คุณสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ตั้งค่าช่วงพิมพ์

   ใน 'ตัวอย่างการตั้งค่า' ที่แสดงบริเวณด้านซ้ายของแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกหน้าที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา
   หน้าที่ถูกคลิกจะถูกลบ และเฉพาะหน้าที่จะพิมพ์ออกมาเท่านั้นที่ยังคงแสดงอยู่

   หมายเหตุ

   - ให้คลิกหน้าที่ลบออกเพื่อแสดงเหล่านั้นอีกครั้ง

   - ให้คลิกขวาที่ 'ตัวอย่างการตั้งค่า' ที่เลือก พิมพ์ทุกหน้า หรือ ลบทุกหน้า

2. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   หลังจากการเลือกหน้าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ตกลง
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ เฉพาะหน้าที่ระบุไว้เท่านั้นที่จะถูกพิมพ์ออกมา

ข้อสำคัญ

- เมื่อ การพิมพ์โปสเตอร์ ถูกเลือก เช็คบ็อกซ์ การพิมพ์ทั้งสองหน้า และ พิมพ์จากหน้าสุดท้าย และลิสต์บ็อกซ์ ด้านเย็บเล่ม จะปรากฏเป็นแถบสีเทาและไม่สามารถเลือกได้

- เมื่อเช็คบ็อกซ์ การพิมพ์ไร้ขอบ ถูกทำเครื่องหมาย การพิมพ์โปสเตอร์ จะไม่สามารถเลือกได้

- เนื่องจากการพิมพ์โปสเตอร์ได้มาขยายภาพในเวลาที่การพิมพ์มัน ผลการพิมพ์อาจหยาบ

ด้านบน