고급 가이드 > 유지 관리 > 컴퓨터에서 유지 관리 실행하기 > 프린트 헤드 위치 정렬하기

# 프린트 헤드 위치 정렬하기

프린트 헤드 정렬은 프린트 헤드의 설치 위치를 수정하고 일탈된 컬러와 라인을 향상시킵니다.

프린트 헤드 정렬을 실행하는 절차는 다음과 같습니다.

## 프린트 헤드 정렬

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 유지 관리 탭에서 프린트 헤드 정렬 클릭

   메시지가 나타납니다.

3. 프린터에 용지 로드

   용지 두께 레버를 왼쪽에 설정하고 뒷면 트레이에 A4 또는 Letter 크기의 보통 용지 한 장을 로드합니다.

4. 프린트 헤드 정렬 실행

   메시지의 지시를 따릅니다.
   프린트 헤드 정렬 대화 상자가 열립니다.

5. 인쇄 패턴 점검

   선이 가장 적은 패턴의 번호를 관련 상자에 입력합니다.
   미리 보기 창에서 선이 가장 적은 패턴을 클릭하면 패턴 번호가 자동으로 관련 상자에 설정됩니다.

   필요한 값을 모두 입력한 후 확인을 클릭합니다.

   참고

   - 인쇄 결과를 보더라도 어느 패턴의 선이 가장 적은지 확정하기 어려우면 프린터 안내서를 참조하십시오.

맨 위로