고급 가이드 > 문제 해결 > 알람 램프가 오렌지색으로 깜박이는 경우

# 알람 램프가 오렌지색으로 깜박이는 경우

프린터에 에러가 발생하면 아래에서 보여준 것과 같이 알람 램프가 오렌지색으로 깜박입니다. 깜박이는 횟수는 발생한 에러의 종류를 나타냅니다. 깜박이는 횟수를 계산하고 적절한 조치를 취하여 에러를 수정하십시오.

(A) 깜박이는 횟수 기록

(B) 반복적으로 깜박임

깜박이는 횟수/원인 | 조치
--- | ---
두 번 깜박임: 프린터에 용지가 없습니다. /용지가 공급되지 않습니다. | 뒷면 트레이에 용지를 다시 로드하고 계속/취소 버튼을 누릅니다.
세 번 깜박임: 용지가 걸렸습니다. | 용지가 걸릴 수 있습니다. 걸린 용지를 제거하고 다시 용지를 프린터에 올바르게 로드한 다음 계속/취소 버튼을 누릅니다. 용지 걸림
네 번 깜박임: 잉크를 다 썼습니다. | 잉크를 다 썼습니다. 잉크 카트리지를 교체하고 커버를 닫습니다. 인쇄하고 있는 중이며 계속해서 인쇄하려면 잉크 카트리지를 꺼내지 않고 [RESUME/CANCEL] (계속/취소) 버튼을 5초 이상 누릅니다. 그러면 잉크를 다 쓴 상태에서 인쇄를 계속할 수 있습니다. 잉크 잔량 검사 기능이 사용할 수 없게 됩니다. 인쇄한 후 빈 잉크 카트리지를 즉시 교체합니다. 잉크를 다 쓴 상태에서 인쇄를 계속하면 결과물의 인쇄 품질이 만족스럽지 않습니다.
다섯 번 깜박임: FINE 카트리지를 식별할 수 없습니다. | FINE 카트리지가 올바르게 설치되어 있지 않을 수 있거나 또는 본 프린터와 호환되지 않을 수 있습니다. 앞면 커버를 열고 FINE 카트리지를 올바르게 설치하거나 본 프린터와 호환되는 카트리지를 설치합니다. 문제가 해결되지 않으면 FINE 카트리지가 고장났을 수 있습니다. 이 경우에 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
일곱 번 깜박임: FINE 카트리지가 정확한 위치에 설치되지 않았습니다. | 각 FINE 카트리지가 정확한 위치에 설치되었는지 확인하십시오. 유지 관리
여덟 번 깜박임: 잉크 흡수기가 거의 찼습니다. | 잉크 흡수기가 거의 찹니다. 프린터는 프린트 헤드를 청소할 때 소모된 잉크를 흡수할 수 있는 잉크 흡수기가 내장되어 있습니다. 계속/취소 버튼을 눌러 에러를 해제하고 인쇄를 계속합니다. 잉크 흡수기가 완전히 가득 차기 전에 저희 회사 서비스 담당자에게 문의하십시오. (프린터의 특정 부품을 교체해야 할 것입니다.)
열네 번 깜박임: FINE 카트리지를 식별할 수 없습니다. | FINE 카트리지가 본 프린터와 호환되지 않을 수 있습니다. 적합한 FINE 카트리지를 설치합니다. 유지 관리
열다섯 번 깜박임: FINE 카트리지를 식별할 수 없습니다. | FINE 카트리지가 올바르게 설치되어 있지 않을 수 있거나 또는 본 프린터와 호환되지 않을 수 있습니다. 적합한 FINE 카트리지를 설치합니다. 유지 관리
열여섯 번 깜박임: 잉크 잔량을 검사할 수 없습니다. | 잉크를 다 썼을 수 있습니다. 잉크 잔량을 정확히 검사할 수 없기 때문에 잉크 잔량 검사 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 이 기능이 없이 인쇄를 계속하려면 [RESUME/CANCEL] (계속/취소) 버튼을 5초 이상 누릅니다. 최적의 품질을 얻기 위하여 Canon은 새 순정 Canon 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 잉크를 다 쓴 상태에서 계속 인쇄로 인한 고장과 문제에 대하여 Canon은 그 어떠한 책임도 지지 않는다는 점에 주의하십시오.

맨 위로