Rozszerzony podręcznik > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innej aplikacji > Różne metody drukowania > Drukowanie koperty

# Drukowanie koperty

Szczegółowe informacje na temat sposobu ładowania koperty do urządzenia można znaleźć w części Ładowanie kopert podręcznika: Podręcznik podstawowy.

Procedura drukowania koperty jest następująca:

1. Załaduj kopertę do drukarki

   Zamknij kopertę.

   Ustaw kopertę tak, aby klapka koperty była z lewej strony i złożona strona była skierowana w dół.

2. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

3. Wybierz rodzaj nośnika

   Wybierz opcję Koperta (Envelope) z listy Typ nośnika (Media Type) na karcie Główne (Main).

4. Wybierz rozmiar papieru

   Kliknij zakładkę Ustawienia strony (Page Setup) i wybierz wartość Youkei 4, Youkei 6, Koperta nr 10 (Comm. Env. #10) lub Koperta DL (DL Env.) dla opcji Rozmiar strony (Page Size).

5. Wbierz orientację poziomą

   Aby poziomo wydrukować adresata, wybierz wartość Pozioma (Landscape) dla opcji Orientacja (Orientation).

6. Zakończ konfigurację

   Kliknij przycisk OK.
   Po rozpoczęciu drukowania, informacje drukowane będą na kopercie.

Góra strony