Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Justere skrivehodeposisjonen

# Justere skrivehodeposisjonen

Justering av skrivehodene korrigerer installeringsposisjonen til skrivehodet og reduserer forekomsten av avvikende farger og streker.

Fremgangsmåten for justering av skrivehodet er som følger:

## Justering av skrivehodet

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance)

   En melding vises.

3. Legg papir i skriveren

   Flytt papirtykkelsesspaken til venstre, og legg et vanlig ark i A4- eller Letter-format i bakskuffen.

4. Foreta justering av skrivehodet

   Følg instruksjonene i meldingen.
   Dialogboksen Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) åpnes.

5. Kontroller utskriftsmønsteret

   Angi tallene på mønstrene som har færrest streker i de tilknyttede boksene.
   Når du klikker på mønstrene med færrest streker i forhåndsvisningsvinduet, vil dette automatisk angi tallene til mønstrene i de tilknyttede boksene.

   Klikk OK (OK) når du har angitt alle nødvendige verdier.

   Merk

   - Se skriverhåndboken hvis du ser på utskriftsresultatene og fremdeles ikke kan bestemme hvilket mønster som har færrest streker.

Øverst på siden