Guide d'utilisation avancée > Dépannage > Impossible de mettre l'imprimante sous tension

# Impossible de mettre l'imprimante sous tension

- Contrôle 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation.

- Contrôle 2 : assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au connecteur du cordon d'alimentation de l'imprimante, puis remettez-la sous tension.

- Contrôle 3 : débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension après 5 minutes.

  Si le problème persiste, contactez un technicien du service d'assistance Canon.

Haut de la page